**<1- Seite Front Abdeckung>**

**Willkommen in der Welt von   
E-Collar Technologies, Inc.**

**300TS**

**Bedienungsanleitung**

**<2-Seite>**

**Willkommen in der Welt des E-Collar Technologies, Inc.**

**300TS Bedienungsanleitung**

**300TS E-Collar**

**Fern Bildung Kragen**

Wir bedanken uns für Ihren Verkauf 300TS Fern Bildung Halsband von E-Collar Technologies, Inc. Wir haben immer weiter versucht, um Ihnen den technologisch fortschrittlichsten Produkt mit den höchsten Qualitäts-und Fertigungsstandards anzubieten

Wir sind überzeugt, dass Sie zufrieden mit den Ergebnissen sein werden, mit den 300TS zu ​​erreichen. Bitte bedenken Sie, werden Sie bessere Ergebnisse mit dem Einsatz von kombinierter mit nachhaltigen Abrichtungs techniken Unterstimulation bekommen. Die Verwendung von hoher Stimulation sollte in lebensbedrohlichen Situationen nur als letztes Mittel eingesetzt werden.

Wir wünschen Ihnen Viel Glück zur Abrichtung und bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben würden.

**1-855-326-5527 or 1-855-ecollar**

**<3-Seite>**

02 / DATEN

- Übertragungs- und Empfangsbereich: ½ Mile

- Drei Modus Stimulation   
(Momentary, Continuous und Combo-Modus)

- Vibrationsfähigkeit

- Ausgerüstet mit Quick Charge Li-Polymer-Akkus

- Komfortabler Druckknopf für schnelle Regulation

- Einstellbare Reizstufen von 0 bis 100

- Licht für Nachtjagd

- Aufspannrichtung Stimulation-Level

- Stimulation Boosting-Modus bietet sofortige Reaktionen auf Notfallsituationen

- Benutzer kann Steigerungslevel einstellen

- komplett wasserdicht

**<4-Seite>**

03 / INHALT

* Sender
* Empfängerhalsband mit Gurt und 5/8 "
* KontaktstellenBattery Charger
* Bedienungsanleitung
* Kontakt Punkt 3/4"
* Test Licht
* Kontaktspunktzeug
* Halsband

**<5-Seite>**

04 / TABELLE VON INHALT

Sicherheit und allgemeine Informationen --- 05

Bestandteil des Senders--- 06

Bestandteil des Empfängers--- 07

Batterie laden --- 08

Drehen Sie Ihre E-Collar Ein / Aus --- 10

Die LCD-Anzeige Funktionen --- 11

Sendertaste und Funktionen --- 12

Regulierung der Intensitätsstufen der Stimulation --- 16

Sperren / Entsperren der Stimulationsintensität Stufe --- 19

Anzeige Licht --- 20

Verhinderungsfunktion für Verlorene Transmitter --- 21

Testen Ihre E-Collar --- 22

Rezeption --- 23

Ersetzungsmethode der Kontaktpunkte --- 24

richtig Sender tragen --- 25

Garantie --- 26

Zubehör --- 27

**<6-Seite>**

05 / SICHERHEIT UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

* Der 300TS Bildung Halsband erfüllt alle staatlichen und   
  internationalen Standards und Leitlinien für die menschliche Belastung durch elektromagnetische Funkfrequenzenergie.
* Nahezu alle elektronischen Geräte sind anfällig für elektromagnetische Störungen (EMI), wenn sie nicht ausreichend abgeschirmt sind oder ohne Vorsichtsmaßnahmen für EMI entworfen werden.
* 300TS E-Halsband-Sender von E-Halsband wird Nach Artikel 15 der FCC-Vorschriften   
  mit E-collar Technologies hergestellt und gemäß Teil 95 der FCC-Bestimmungen betrieben.

**-** **WICHTIGER HINWEIS**

* Um elektromagnetische Störungen und Kompatibilitätskonflikte zu vermeiden, schalten Sie Ihren Sender und Empfänger in allen Einrichtungen aus, wo es besondere Ausschreibung gibt. Verwenden Sie niemals Ihr Gerät in der Nähe eines Krankenhauses oder einer medizinischen Einrichtung und Gehen Sie niemals die Anlage ohne Ausschalten beider Geräte ein. .
* Eine FCC-Berechtigungsschein ist nicht erforderlich, um 300TS E-Collar-Sender zu betreiben. Aber Benutzung oder eine Änderung des Senders einschließlich der Antenne, auf der die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von E-Collar Technologies Inc geschrieben wird, kann Inbetriebnahmerecht ungültig machen.  
  Ihre Berechtigung für den Betrieb entzogen.

**<7-Seite>**

06 / Bestandteile von Sender

*>> Siehe Seiten 12 bis 15 für die Funktionen*

/ Antenne

/ Regulierung von Stimulationslevel / Knöpfe von Sperren und Entsperren

/ Stimulationsknopf für Momentary S(Schwarz)

/ Stimulationsknopf für Continuous Boost S(Rot)

/ LCD Anzeige

/ Zustnadanzeiger (LED Fenster)

/ Vibrationsknopf „T”

/ Ein oder Aus Magnnetanzeige

/ Taste für Modusregulierung M/C

/ Ein oder Aus Taste für Licht und Sender

/ Behälter und Abdeckung für Batterieladen

**<8-Seite>**

07 / Bestandteile von Empfänger

/ Halsband

/ 5/8” Kontaktpunkte

/ magnetische Ein oder Aus Taste

/ Batterie Ebene Anzeige und Verfolgung Licht

/ Man darf dieses D-CLIP nicht benutzen

/ Behälter und Abdeckung für Batterieladen

**<9-Seite>**

08 / Batterie laden

Zustandanzeiger ist "Grün" im Normalbetrieb.

Es wird "Rot", wenn die Stimulation angewendet wird, und wenn es "Red" im Normalbetrieb blinkt, ist es aufzuladen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Batterie soll alle sechs Monate vollständig aufgeladen werden, selbst wenn Sie das Gerät nicht benutzen, damit Sie das Lebensdauer der Batterie behalten.

Langfristige Lagerung: Lagern Sie nicht vollständig geladen oder entladen, Lagerung bei ca. 50% der Ladung und an einem kühlen Ort, werden Wärme die Lebensdauer der Lithium-Polymer-Batterien senken.

Batterie Ladegerät

/ Lade Kabel

/ 5 Volt Ladegerät

/ Wand Ausgang

**<10-Seite>**

**09 / LADE DIE BATTERIEN**

/ Behälter und Abdeckung für Senderbatterie

/ Behälter und Abdeckung für Empfängerbatterie

- Die Zustandanzeiger leuchtet rot während des Ladezyklus und wird grün, wenn es vollständig geladen ist.

- Der Ladestecker hat eine kleine Einbuchtung und da leitet es den Ladestecker in die richtige Position.

- Besonderer Hinweis: Die Zustandanzeiger kann nach den ersten paar Ladungen aufgrund der Natur der Li-Polymer-Akkus nicht grün leuchten.

**<11-Seite>**

10 / DREHEN IHRE E-COLLAR Ein oder Aus

Ein oder Aus magnetische Taste

**- wiederum Empfänger Ein oder Aus :**

Positionieren Sie den roten Punkt auf dem Sender in der Nähe der kleinen roten   
dot Loch auf den Empfänger. Nach dem Einschalten des Gerätes, drücken Sie den Vibrationsknopf und Sehen Sie, ob Empfänger richtig funktioniert, und dann lassen Sie Ihren Hund ihn tragen.

SENDER Ein oder Aus BUTTON

**-** **zu wiederum die Sender Ein oder Aus :**

Drücken Sie die Taste "L" Licht-Taste für mehr als 2 Sekunden.   
Wenn "L" Licht-Taste weniger als 0,5 Sekunden gedrückt wird, wird es ein / aus schalten Tracking-Lichter der Empfängerhalsband.

**<12-Seite>**

11 / LCD Anzeige vom Sender

Wenn Sie Stimulationslevel drehen oder eine beliebige Taste drücken, wird das LCD Anzeige verändert. Bitte beachten Sie, beim Einschalten des Empfängers, wenn Sie die Stimulationstasten oder Vibrationstaste drücken, wird das Halsband betrieben.

Blinken "1D" zeigt, die Stimulation ist bereit für die Einstellung.

Solid "1D" zeigt Stimulation "Gesperrt",

Anzeige von dieStimulationlevels :

"0" bedeutet keine Stimulation und

"HI" ist die höchste Stufe (100)   
Anzeige vom aktuellen Stimulationsmodus:

Nur "M" zeigt Momentary / Momentary Boost,

Nur "C" zeigt Continuous / Permanent Boost,

Beide "M" und "C" zeigt, Momentary / Continuous Boost(Wenn beide Knöpfe gedrückt werden). "M"-Modus und "C" sind für die ersten E-Collar Benutzer empfohlen.

**<13-Seite>**

12 / BUTTON FUNKTIONEN

**SENDER**

Der 300TS Sender ist mit fünf Steuertasten ausgestattet, +  
LCD-Anzeige, und eine einstellbare Regler.   
Für meisten Langstrecken-Einsatz halten Sie den Sender auf wie die Freiheitsstatue und Fassen Sie niemals die Antenne an, weil es den Bereich verringert. Stromleitungen und Laub können auch die Reichweite reduzieren.

/ Momentary(vorübergehend) Stimulationstaste S(Schwarz)

/ Continuous(kontinuierlich) / Boost Stimulationstaste S(Rot) (entschlossen von Einstellung des Modus)

/ Vibrationstaste ´´T´´

/ Taste für Modusänderungen

/ Licht und Ein/Aus Taste

**<14-Seite>**

13 / BUTTON FUNKTIONEN

Man kann mit M / C-Taste drei Programm-Modi einstellen. Zwei Stimulationsasten funktioniern je nach Modus anders.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **M/C Taste** | **Combo Modus** | **vorübergehend Modus** | **kontinuierlich Modus** |
| **Anzeige** | M und C | M | C |
| **S (schwarz)** | vorübergehend | vorübergehend | kontinuierlich |
| **S (rot)** | kontinuierlich | vorübergehend Booster | kontinuierlich Booster |
| **S(schwarz)+S(rot)** | vorübergehend Booster | N/A | N/A |
| **S(rot)+S(schwarz)** | kontinuierlich Booster | N/A | N/A |
| **T** | Tapping Sensation | Tapping Sensation | Tapping Sensation |

**vorübergehend / kontinuierlich Taste "M/C"**

* Durch M / C-Knopf auf der Rückseite des Senders kann der Benutzer einfach zwischen den drei Stimulationsmodus wechseln.
* 
* Combo-Modus: In diesem Modus werden sowohl "M" und das Symbol "C" wird gleichzeitig angezeigt werden. Stimulation (Schwarz)-Taste "S" wird augenblickliche Stimulation senden und Stimulation Booster (rot)-Taste "S" wird kontinuierliche Stimulation senden.

- Momentary-Modus: In diesem Modus wird nur das Symbol "M" in der LCD-Anzeige angezeigt werden. Stimulation (Schwarz) Taste "S" und Stimulation Booster (rot)-Taste "S" sendet vorübergehende Stimulation.

- Continuous Mode: In diesem Modus werden Symbol "C" in der LCD-Anzeige angezeigt werden. Stimulation (Black) Taste "S" und Stimulation Booster (rot)-Taste "S" wird Dauerimpuls senden.

**<15-Seite>**

**14 / BUTTON FUNKTIONEN von Sender**

- Steigerung der Stimulation in Combo-Modus   
Beim ersten Drücken der Stimulationstaste S(Schweiz) drückt man gleichzeitig Stimulationstaste S(Rot) und das wird augenblickliche Stimulation, auf anderem Fall, Beim ersten Drücken der Stimualtionstaste S(Rot) drückt man gleichzeitig Stimulationstaste S(Schweiz) und dann wird das kontinuierliche Stimulation senden.   
Kontinuierliche Steigerung wird durch Drücken der ersten Continuous "S (Rot)" Button die Taste gedrückt halten und dann die Anwendung der Momentary "S (Schwarz)" durchgeführt. Die Überstimulation Funktion erlaubt nur 10 Sekunden der kontinuierliche Stimulation.

**Stimulation Taste “S(schwarz)”**

* Sendet Impuls-oder Dauerstimulation auf der Kragen-Empfänger basierend auf dem Zustand des Momentary / Permanent Taste.   
  - Durch Drücken Stimulation Taste im kontinuierlichen Modus wird Stimulation der Kragen-Empfänger für die Dauer der Taste gedrückt senden.   
  Nach 10 Sekunden ist die Over-Funktion wird die Stimulation Stimulation zu beenden, bis die Taste losgelassen und erneut gedrückt wird.

**Stimulationstaste “S(Rot)”**

- momentane oder kontinuierliche Stimulation senden.

- Der Standardwert der Verstärkungsstufe ist 20. Die kann Wert zwischen 1 und 60 eingestellt werden. Kleinere und empfindlichere Rassen sollte Stufen 1 bis 20 verwendet werden und größere hartnäckiger Rassen können 20 bis 60 zu verwendet werden.

- Wenn die aktuelle Stufe höher ist als "100-Verstärkungspegel", wird die Intensität 100 sein (meist).

- Man kann diese Funktion nur in Notsituation.

**<16-Seite>**

**15 / Jeder Knopf und Jede Funtion von Sender**

- Wenn der Zustand von M/C Taste im Combo-Modus ist, dient diese Taste als Dauerimpuls-Taste.

**Tapping Sensation Taste(auf zurück) “T”**

- Vibrationssignal zum Empfänger senden.

**Licht Taste(auf zurück) “L”**

- Bei Betätigung weniger als 0,5 Sekunden, wird man Nacht Tracking-Licht ein-oder ausschalten, das gut für die Suche nach Ihrem Hund im Dunkel ist.

\* 1 Drücken wird das Halsbandlicht blinkt machen.

\* 2 Drücken machen das Halsbandlicht einschalten.

\* 3 Drücken machen das Halsbandlicht ausschalten.

\* Wenn die Taste gedrückt wird, wird "L" angezeigt.

- Wenn für mehr als 2 Sekunden gedrückt, wird es den Sender ein-oder ausschalten.

**wie man Verstärkungsstufe einstellt.**

- Standard-Verstärkungspegel ist 20.   
Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den erhöhten Pegel zu ändern.

1. Ändern Sie den Modus auf Momentary-Modus (Taste M / C-Taste, bis "M" wird angezeigt)
2. Ändern Sie die Intensität auf "0"
3. Drücken Sie S (Schwarz)-Taste für mehr als 5 Sekunden, um die Boostermodus zu regulieren.
4. Die Intensität Pegelanzeige beginnt zu blinken. Drehen Sie das Rad, um den erhöhten Pegel von 1 bis 60 zu ändern.
5. Drücken Sie S (Schwarz) erneut, um neue Ebene zu speichern.
6. Wenn eine andere Taste gedrückt wird oder 20 Sek. vergeht, wird Stimulationsstufe abgebrochen werden.

**<17-Seite>**

**16 / Regulierung der Stimulationsstufe**

Wenn es im Uhrzeigersinn dreht, erhöht die Stufe und umgekehrt, wenn es gegen den Uhrzeigersinn dreht, senkt die Stufe.

Es wird dringend empfohlen, dass die Benutzer Stufen und Modi regulieren, bevor Sie das Halsband auf den Hund tragen lassen.

Das richtige Einstellen der Stimulationsstufe für Ihren Hund ist sehr wichtig.   
Um Ihre "Konditionierung" einzustellen, Lassen Sie den Empfänger   
(siehe Seite 25 für die ordnungsgemäße Montage-Technik) auf Ihren Hund tragen.   
Lassen Sie ihn / sie an den Empfänger für ein paar Stunden gewöhnen.

Während Sie Ihren Hund sehen, drehen Sie die Ebene "0" und drücken Sie die Taste kontinuierliche Stimulation. Drehen Sie die Stimulation mit einer Geschwindigkeit von ca. 2-3 Stufen pro Sekunde. Wenn Ihr Hund zunächst die Anregung wahrnimmt, in der Regel zwischen 15 und 40, die Taste loslassen.   
Das ist Ihr "Konditionierung" Stimulationsstufe.   
Möglicherweise müssen Sie die "Konditionierung" ein paar Stufen erhöhen, um es zu Ihrem Hund zu funktionieren, weil einige Hunde mehr stur sind und die brauchen mehr Stimulation. Die "korrigierende" Ebene ist in der Regel 10 bis 30 Stufen höher als der "Konditionierung" Ebene.

**<18-Seite>**

17 / Regulierung der Stimulationsstufe

**NUTZUNG der augenblicklichen und kontinuierlichen Stimualtionsmodi**

Zum Beispiel, wenn Sie Ihren Hund zu Ihnen und Ferse kommen lassen, können Sie die Taste gedrückt halten, bis Ihr Hund kommt. Wenn Springen ein Problem ist, können Sie die Taste gedrückt halten, damit jederzeit ihre Vorderpfoten aus dem Boden sind. Ihr Hund wird lernen, dass er / sie die Stimulation steuert.   
Einstellung der "Korrektur" Stimulationsstufe ist ein wenig schwierig, aufgrund der großen Unterschiede in Temperament unter den vielen Hunderassen. Im Durchschnitt ist es in der Regel von 20 bis 40 Stufen höher als der "Konditionierung" Ebene.   
Diese höhere Ebene wird nur im "Momentary"-Modus verwendet , um nicht Ihren Hund zu überstimulieren.

**<19-Seite>**

18 / Regulierung der Stimulationsstufe

**Wichtige TIPPS für Training**

E-Halsbänder sollten verwendet werden, um Befehle zu verstärken ,die Ihren Hund schon weiß. Es ist kein Ersatz für die grundlegende gehorsame Ausbildung,   
sondern ein Werkzeug, damit Sie besser zu Ihrem Hund kommunizieren.   
Um die besten Ergebnisse zu erfüllen, verwenden Sie die geringste Menge an Stimulation , um die Einhaltung von Ihrem Hund zu bekommen. Ein ruhiger und konsequenter Ansatz bei der Ausbildung bringt immer zu besseren Langzeitergebnisse.   
Es wird dringend empfohlen, dass Sie professionelle Trainer um etwas Rat bitten, wenn Ihr Hund einigermaßen aggressiv ist.

Es gibt viele verschiedene E-Collar-Ausbildungstechniken, die von einer Vielzahl von professionellen Trainern empfohlen werden. Wir glauben, dass Sie sich selbst dafür entscheiden, als der Besitzer des Hundes, was die beste erfolgreichste Technik für Ihren Hund ist. YouTube hat viele Videos, die diese unterschiedlichen Techniken zeigen, wenn man einfach nach "e-Collar-Training" oder "Remote-Hundetraining Techniken" sucht.

Viel Glück mit dem Training!

**\* VORSICHT** : Stellen Sie den 300TS E-Collar-Empfänger auf einen Menschen.

**\* WARNUNG** : E-Collar Technologies, Inc. ist nicht verantwortlich für den Missbrauch, Verlust und Schaden des 300TS E-Halsband und für die Folge von einem Hundebiss. Aggressive Hunde sollten von einem professionellen Trainer geraten werden , bevor E-Collar-Nutzung beginnt.

**<20-Seite>**

19 / Sperren/Entsperren der Stimulationsstufe

**Wie man die Stimulationsebene sperrt/entsperrt.**

Stellen Sie die gewünschte Impulsstärke ein und dann drücken Sie von oben bis unten den Stimulationsknopf, bis "1D" auf dem oberen Teil des LCD-Displays leuchtete.

Wenn die Regulierung der Stimulationsstufe sich nicht ändert, wenn Sie den Knopf drehen Stimulation, haben Sie erfolgreich die Stimulationsstufe gesperrt.

Um die Stimulationslevel zu entsperren, drücken Sie einfach die Stimulationknopf erneut, und es wird die Stimulationslevel entsperrt.

**<21-Seite>**

20 / Zustandanzeiger

Zustandanzeiger **des Senders**

Batterieladezustand wird durch die blinkende Licht, das von "grünen" (betriebsbereit) auf "amber" (muss bald kostenpflichtig) und dann auf "rot" bedeutet (Lade sofort). Wenn eine der Funktionstasten gedrückt wird, ist die Anzeigelampe "rot", um die Aktivierung zu bedeuten.

Zustandanzeiger des Empfängers

Batterieladezustand wird durch die blinkende Licht, das von "grünen" (betriebsbereit) auf "amber" (muss bald kostenpflichtig) und dann auf "rot" bedeutet (Lade sofort). Wenn eine der Funktionstasten des Senders gedrückt wird, leuchtet die Anzeige auf dem Empfänger "rot" und das bedeutet, dass ein Steuersignal erfolgreich empfangen wurde.

**<22-Seite>**

21 / Verhindergungsfunktion für verlorenen Sender

Auf Ihrem E-300TS Halsband-Sender können Sie 6-Stunden-Timer aktivieren. Nach 6 Stunden beginnt der Sender zu piepen und bietet die Möglichkeit, den Sender im hohen Gras zu finden.   
  
Verlorene Sender-Modus wird durch Drücken ersten Licht-Taste und dann gleichzeitig die Taste Stimulation Button (Schwarz), wenn das Niveau ist Null aktiviert. Drei kurze Signaltöne zur Bestätigung der Aktivierung des Locator-Timer.   
  
Verlorene Sendermodus wird nach dem Drücken von Licht-Taste und dann gleichzeitig die Taste Stimulationstaste (rot), wenn das Niveau in Null gedreht ist. Zwei kurze Signaltöne kommen vor und damit kann man wahrnemen, dass Timer ausgeschaltet wurde.

/ Stimulatiostaste S(schwarz)

/ Stimulationstaste S(rot)

/ Licht und Ein/Aus Taste

Die Funktion für verloren Sender wird automatisch entsperrt, wenn der Sender ausgeschaltet wird.

**<23-Seite>**

**22 / PRÜFUNG IHRER E-COLLAR**

Halten Sie das Licht auf den Kontaktstellen, wie Sie in der oben gezeigten   
Figur sehen können. Nachdem Sie auf beiden Geräten Blinken des grünen Lichters überprüft haben, drücken Sie die Stimulationstaste bei Dauermodus, Indem Sie die Stimulation auf und ab , sollte Licht der Testlampe erhellt werden. Der Empfänger-Licht flackert rot, während die Stimulation einschaltet. Drücken Sie dann die Vibrationstaste, um Vibrationsfunktion zu testen. Wenn alles richtig funtioniert, Ihre E-300TS-Kragen ist einsatzbereit.

**<24-Seite>**

**23 /Sender-Empfänger**

Um die maximale Reichweite zu erhalten, halten Sie den Sender wie die Fackel auf die Statue of Liberty. Halten Sie die Antenne vom Körper weg oder Finger zu allen Zeiten, Wenn Sie die Antenne berühren, kann die Reichweite erheblich reduziert werden.

[lange Angebot] [Medium Angebot] [kurz Angebot]

**<25-Seite>**

24 / Austausch der Kontaktpunkte

Die Standard-5/8 "Kontaktstellen für die meisten Hunde verwendet.   
Dicker Pelz Rassen benötigen die längere 3/4 "Kontaktstellen.   
Ersetzen Sie die 5/8 "Kontaktstellen nach den Anweisungen unten mit der beiliegenden Kontaktpunkt-Werkzeug.

1. Lösen Sie die beiden Kontaktstellen durch Drehen der Kontaktstelle gegen den Uhrzeigersinn mit Hilfe der Kontaktpunkt-Werkzeug.

2. Installieren Sie die 3/4 "Kontaktpunkte auf die Schraube und ziehen Sie die Kontaktstellen durch Drehen mit dem Kontaktpunkt-Werkzeug im Uhrzeigersinn.

\* Für kurzhaarige Rassen wie Boxer, Dackel, Pitbulls, etc, kontaktieren Sie bitte Kundenservice und bekommen Sie die Mikro-Sonde Kontaktstellen.

**<26-Seite>**

25 / Richtige Bekleidung des Senders

Das Halsband sollte so eingestellt werden, damit die "Kontaktstellen" den direkten Kontakt mit der Haut haben.   
Sie sollten in der Lage sein, ein paar Finger zwischen dem Halsband und Ihren Hund zu passen.   
Zu eng birgt die Gefahr von Hautreizungen und Beschwerden.   
Zu locker die Kontaktpunkte sind nicht in der Lage, die Stimulation zuverlässig zu verwalten und die können Hautreizungen durch Reibung verursachen.   
Kurzhaarrassen müssten die Mikrosonden als Zubehör kaufen. Die optimale Position für das Halsband ist auf beiden Seiten der Luftröhre des Hundes.

**Wichtige Hinweise**

Um das Auftreten von Hautirritationen zu verhindern, sollte das Empfängerhalsband nie mehr als 12 Stunden pro Tag getragen werden.   
Sollte Ihr Hund Erfahrungen von Hautreizungen über die Exposition zu den Kontaktstellen, entfernen Sie den Empfänger-Einheit sofort und verwenden Sie nicht Ihre E-Kragen, bis alle Hautreizungen völlig geheilt sind.   
Antibiotische Salbe wird in den Heilungsprozess unterstützt. Einige Hunderassen haben sehr dichtes Fell, die spezielle Kontaktstellen erfordert, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder besuchen www.ecollar.com für weitere Informationen.

**<27-Seite>**

**26 / GARANTIE**

**Um sich für die Limited Lifetime Warranty zu registrieren :**

Um Ihr Produkt zu registrieren, Loggen Sie bitte auf unsere Website ein.   
www.ecollar.com, klicken Sie auf den Garantie Link und füllen Sie die erforderlichen Informationen. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer haben, rufen Sie bitte unsere gebührenfreie Nummer 1-855-326-5527 an und von einem unserer Kundendienstmitarbeiter wird für Sie Ihr Produkt registriert. Für den Fall, dass ein Produkt nicht ordnungsgemäß registriert ist, ist Kaufbeleg erforderlich, um Garantieleistungen zu erhalten. Produktrücksendungen ohne ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Kaufs wird vorbehaltlich eines Ihrer Einheiten aufgrund Iherer Seriennummer des Garantiestartdatums verarbeitet. Missbrauch, unsachgemäße Wartung und verlorene Einheiten sind durch diese Garantie abgedeckt.

**Begrenzte Lebenszeit-Garantie :**

Ihre begrenzte Lebenszeit-Garantie beginnt mit dem Datum der ursprünglichen Kauf. Für die ersten zwei Jahre Ersatzteile und Arbeitszeit sind 100% abgedeckt. Nachdem die 2 Jahre Austauschgarantie abgelaufen ist, decken die Limited Lifetime Warranty das Material ab, um Ihre E-Kragensystem nicht einschließlich Zubehör und Antennen zu reparieren. Die Arbeits-und Versandkosten sind nicht enthalten und liegen in der Verantwortung des Kunden. Arbeitskosten werden basierend auf dem Ausmaß der durchgeführten Arbeiten berechnet. Die Limited Lifetime Warranty wird 5 Jahre ab dem Datum des Modells, wo das in E-Collar Technologies nicht mehr hergestellt wird. Jeder Versuch, durch den Benutzer etwas reparieren wollen oder die E-collar einschließlich Batteriewechsel öffnen, erlischt die Garantie.

**<28-Seite>**

**27 / ZUBEHÖR**

/ Micro-Sonden Kontaktstellen

/ Dickes Haar-Kontaktstellen

/ Auto-Ladegerät

/ Gürtel-Clip

**<29-Seite>**

**KONTAKT INFORMATIONEN**

**E-Collar Technologies, Inc.**

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738

Toll-Free 1-855-326-5527

Toll-Free Fax 1-855-226-5527

www.ecollar.com

sales@ecollar.com

customerservice@ecollar.com

ⓒ0130923 E-Collar Technologies, Inc. All rights reserved.

**<30~33-Seite>**

**MEMO**

**< 34-Seite zurück Abdeckung >**

**E-Collar Technologies, Inc.**

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738-1887

1-855-326-5527 (Toll Free)

1-855-226-5527 (Toll Free Fax)

[sales@ecollar.com](mailto:sales@ecollar.com)

[**www.ecollar.com**](http://www.ecollar.com)

*Patente angemeldet*

*@2013 E-Collar Technologies, Inc.*

**Danke für die Unterstützung amerikanischer Arbeiter**