**<1- Seite Front Abdeckung>**

**Willkommen in der Welt von
E-Collar Technologies, Inc.**

**300TS**

**Bedienungsanleitung**

**<2-Seite>**

**Willkommen in der Welt des E-Collar Technologies, Inc.**

**300TS Bedienungsanleitung**

**300TS E-Collar**

**Fern Bildung Kragen**

Vielen Dank, dass Sie sich für den 300TS Fern Bildung Halsband ab E-Collar Technologies, Inc. Wir haben jeden Versuch, das Sie mit den technologisch fortschrittlichsten Produkt mit den höchsten Qualitäts-und Fertigungsstandards gegeben haben.

Wir sind überzeugt, Sie werden zufrieden mit den Ergebnissen werden Sie mit den 300TS zu ​​erreichen sein. Bitte bedenken Sie, werden Sie bessere Ergebnisse mit dem Einsatz von Unterstimulation kombiniert mit konsequenter Ausbildung Techniken zu bekommen. Die Verwendung von hohen Stimulation sollte nur als letztes Mittel eingesetzt werden und in lebensbedrohlichen Situationen.

Viel Glück mit Ihrer Ausbildung und bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren sollten Sie Fragen haben.

**1-855-326-5527 or 1-855-ecollar**

**<3-Seite>**

02 / DATEN

- Bereich: ½ Mile

- Drei Modi Stimulation Unterstützte
(Momentary, Continuous und Combo-Modus)

- Tippen Sensation

- Beschäftigt Quick Charge Li-Polymer-Akkus

- Komfortable Intensitätsdrehregler für schnelle Anpassung

- Reizstufen einstellbar von 0 bis 100

- Empfängerhalsband Licht für Nacht-Tracking

- Lock-und Feature-Set Stimulation

- Stimulation Boosting-Modus bietet sofortigen Reaktionen auf Notfallsituationen

- Benutzer einstellbare Steigerung Levels

- komplett wasserdicht

**<4-Seite>**

03 / INHALT

* Sender
* Empfängerhalsband mit Gurt und 5/8 "-KontaktstellenBattery Charger
* Bedienungsanleitung
* Kontakt Punkt 3/4"
* Test Licht
* Kontakt Point Tool
* Tragegurt

**<5-Seite>**

04 / TABELLE VON INHALT

Sicherheit und allgemein Informationen --- 05

Sender Teile --- 06

Kragen Empfänger Teile --- 07

Aufladen der Akkus --- 08

Drehen Sie Ihre E-Collar Ein / Aus --- 10

Die LCD-Anzeige Funktionen --- 11

Taste Funktionen --- 12

Ändern der Intensitätsstufe der Stimulation --- 16

Sperren / Entsperren der Stimulationsintensität Stufe --- 19

Anzeige Licht --- 20

Verlorene Transmitter-Modus --- 21

Testen Ihre E-Collar --- 22

Rezeption --- 23

Ersetzung die Kontakt Punkte --- 24

richtig Fitting die Kragen --- 25

Garantie --- 26

Zubehör --- 27

**<6-Seite>**

05 / SICHERHEIT UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

* Der 300TS Bildung Halsband mit allen nationalen und erfüllt
Internationale Standards und Leitlinien für die menschliche Belastung durch elektromagnetische Funkfrequenzenergie .
* Nahezu alle elektronischen Geräte sind anfällig für elektromagnetische Störungen (EMI), wenn nicht ausreichend abgeschirmt oder ohne Vorsichtsmaßnahmen, um EMI bestimmt.
* 300TS E-Halsband-Sender von E-Halsband hergestellt
Technologies, Inc. mit Artikel 15 der FCC-Vorschriften und
Betrieb gemäß Teil 95 der FCC-Bestimmungen.

**-** **WICHTIGER HINWEIS**

* Um elektromagnetische Störungen und / oder Kompatibilitätskonflikte zu vermeiden, schalten Sie Ihren Sender und Empfänger Kragen in allen Einrichtungen aus, Hinweisschilder, dies zu tun. Verwenden Sie niemals Ihr Gerät in unmittelbarer Nähe eines Krankenhauses oder einer medizinischen Einrichtung oder geben Sie die Anlage ohne Ausschalten beider Geräte.
* Eine FCC-Lizenz ist nicht erforderlich, um 300TS E-Collar-Sender zu betreiben. , Machte jedoch eine Änderung oder Änderung an den Sender, einschließlich der mitgelieferten Antenne, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von E-Collar Technologies, Inc.
Ihre Berechtigung für den Betrieb entzogen.

**<7-Seite>**

06 / SENDER TEILE

*>> Siehe Seiten 12 bis 15 für die Funktionen*

/ Antenne

/ Stimulation Ebene wählen / Satz und sperren Knopf

/ Stimulation Taste (Schwarz)

/ Stimulation Auftrieb Taste oder kontinuierlich Taste entschlossen von die Modus Einstellung(rot)

/ LCD Anzeige

/ Anzeige Licht(LED Fenster)

/ Tapping Sensation Taste

/ Ein oder Aus magnetisch Punkt

/ vorübergehend / kontinuierlich Modus-Taste

/ Licht und Ein oder Aus Taste

/ Batterie Lade Behälter und Gummi Abdeckung

**<8-Seite>**

07 / HALSBAND EMPFÄNGER TEILE

/ Halsband Gurt

/ 5/8” Kontakt Punkte

/ Ein oder Aus magnetisch Punkt

/ Batterie Ebene Anzeige und Verfolgung Licht

/ DIESE D-CLIP IS NICHT TO BE GEBRAUCHT AS A TIE OUT.

/ Batterie Lade Behälter und Gummi Abdeckung

**<9-Seite>**

08 / LADE DIE BATTERIEN

Leuchtanzeige "Grün" im Normalbetrieb blinken.

Es flackert "Rot", wenn die Stimulation angewendet wird, und blinkt "Red" wird aufgeladen, wenn erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Batterie alle drei Monate neu kalibrieren, indem die Batterien vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Vermeiden Sie, dass die Batterien vollständig entladen, außer bei der Kalibrierung. Unter normalen Bedingungen ist es nicht die Batterien beschädigen, um sie aufzuladen, bevor sie vollständig entladen sind. Halten Sie Batterien von hoher Wärme zu allen Zeiten.

Langfristige Lagerung: Lagern Sie nicht vollständig geladen oder entladen, Lagerung bei ca. 50% der Ladung und an einem kühlen Ort, werden Wärme die Lebensdauer der Lithium-Polymer-Batterien senken.

Batterie Ladegerät

/ Lade Kabel

/ 5 Volt Ladegerät

/ Wand Ausgang

**<10-Seite>**

**09 / LADE DIE BATTERIEN**

/ Sender Batterie Lade Behälter und Gummi Abdeckung

/ Kragen Empfänger Batterie Lade Behälter und Gummi Abdeckung

- Die Kontrollleuchte leuchtet rot während des Ladezyklus schalten und grün, wenn es vollständig geladen ist.

- Der Ladestecker hat eine kleine Einbuchtung auf, dass es den Ladestecker in die richtige Position leitet.

- Besonderer Hinweis: Die Kontrollleuchte nicht nach den ersten paar Ladungen aufgrund der Natur der Li-Polymer-Akkus grün.

**<11-Seite>**

10 / DREHEN IHRE E-COLLAR Ein oder Aus

Empfängerhalsband Ein oder Aus MAGNETIC SWITCH

**- zu wiederum die Kragen Empfänger Ein oder Aus :**

Positionieren Sie den roten Punkt auf dem Sender in der Nähe der kleinen roten
dot Loch auf den Empfänger. Nach dem Einschalten des Gerätes, drücken Sie die Taste tippen Sensation, bevor Sie sie auf Ihren Hund versichern, der Kragen Empfänger eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

SENDER Ein oder Aus BUTTON

**-** **zu wiederum die Sender Ein oder Aus :**

Drücken Sie die Taste "L" Licht-Taste für mehr als 2 Sekunden.
Wenn "L" Licht-Taste weniger als 0,5 Sekunden gedrückt wird, wird es ein / aus schalten Tracking-Lichter der Empfängerhalsband.

**<12-Seite>**

11 / DIE LCD DISPLAY FEATURES

Drücken Sie auf die Stimulation Pegelregler oder drücken Sie eine beliebige Taste, um aufzuwachen das LCD-Display. Bitte beachten Sie, dass, wenn der Kragen-Empfänger eingeschaltet ist, drücken Sie die Tasten Stimulation und / oder die Erschließung Sensation Taste wird das Halsband auszulösen.

Blinken "1D" zeigt die Stimulation ist bereit für die Einstellung. Solid "1D" zeigt Stimulation "Gesperrt", tippen Sie auf den Knopf unten, um zu entriegeln und stellen Stimulation.
Zeigt die Stimulation Level: "0" bedeutet keine Stimulation und "HALLO" ist die höchste Stufe (100)
Zeigt den aktuellen Stimulationsmodus: "M" zeigt Momentary / Momentary Boost, "C" zeigt Continuous / Permanent Boost, beide "M" und "C" zeigt, beleuchtet Momentary / Continuous / beide Knopf-Boost. "M"-Modus und "C" für die erste Zeit E-Kragen Benutzer empfohlen.

**<13-Seite>**

12 / BUTTON FUNKTIONEN

**SENDER**

Der 300TS Sender ist mit fünf Steuertasten ausgestattet,
LCD-Anzeige, und eine einstellbare Regler.
Für Langstrecken-Einsatz halten Sie den Sender auf wie die Freiheitsstatue und niemals zulassen, dass die Antenne nichts zu berühren, wie es den Bereich zu verringern. Stromleitungen und Laub werden auch reduzieren die Reichweite.

/ Stimulation Taste (Schwarz)

/ Stimulation Auftrieb Taste oder kontinuierlich Taste entschlossen von die Modus Einstellung(rot)

/ Tapping Sensation Taste

/ vorübergehend/kontinuierlich Modus Taste

/ Licht und Ein/Aus Taste

**<14-Seite>**

13 / BUTTON FUNKTIONEN

Programmierbare drei Modi basierend auf dem Status der M / C-Taste vorgesehen. Zwei Stimulation Tasten anders zu arbeiten.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **M/C Taste** | **Combo Modus** | **vorübergehend Modus** | **kontinuierlich Modus** |
| **Anzeige** | M und C | M | C |
| **S (schwarz)** | vorübergehend | vorübergehend | kontinuierlich |
| **S (rot)** | kontinuierlich | vorübergehend Booster | kontinuierlich Booster |
| **S(schwarz)+S(rot)** | vorübergehend Booster | N/A | N/A |
| **S(rot)+S(schwarz)** | kontinuierlich Booster | N/A | N/A |
| **T** | Tapping Sensation | Tapping Sensation | Tapping Sensation |

**vorübergehend / kontinuierlich Taste "M/C"**

* M / C-Knopf auf der Rückseite des Senders kann der Anwender einfach zwischen den drei Stimulationsmodus zu wechseln.
* 
* Combo-Modus: In diesem Modus werden sowohl "M" und das Symbol "C" wird gleichzeitig angezeigt werden. Stimulation (Schwarz)-Taste "S" wird augen Stimulation senden und Stimulation Booster (rot)-Taste "S" wird kontinuierliche Stimulation senden.

- Momentary-Modus: Stimulation (Schwarz) Taste "S" und Stimulation Booster (rot)-Taste "S" sendet Momentary Stimulation.
In diesem Modus wird dem Symbol "M" in der LCD-Anzeige angezeigt werden.

- Continuous Mode: Stimulation (Black) Taste "S" und Stimulation Booster (rot)-Taste "S" wird Dauerimpuls senden.
In diesem Modus werden Symbol "C" in der LCD-Anzeige angezeigt werden.

**<15-Seite>**

**14 / BUTTON FUNKTIONEN**

- Steigerung der Stimulation in Combo-Modus
Momentary Förderung wird zunächst durch das Senden einer momentanen Stimulationsimpuls "S (Black)" auf den Hund und die Taste gedrückt halten und dann die Anwendung der Continuous "S (Rot)" Button erreicht.
Kontinuierliche Steigerung wird durch Drücken der ersten Continuous "S (Rot)" Button die Taste gedrückt halten und dann die Anwendung der Momentary "S (Schwarz)" durchgeführt. Die Überstimulation Funktion erlaubt nur 10 Sekunden der kontinuierliche Stimulation.

**Stimulation Taste “S(schwarz)”**

* Sendet Impuls-oder Dauerstimulation auf der Kragen-Empfänger basierend auf dem Zustand des Momentary / Permanent Taste.
- Durch Drücken Stimulation Taste im kontinuierlichen Modus wird Stimulation der Kragen-Empfänger für die Dauer der Taste gedrückt senden.
Nach 10 Sekunden ist die Over-Funktion wird die Stimulation Stimulation zu beenden, bis die Taste losgelassen und erneut gedrückt wird.

**Stimulation Booster Taste “S(rot)”**

- Senden momentane oder kontinuierlich gesteigert Stimulation.

- Der Standardwert der Verstärkungsstufe 20 kann auf einen beliebigen Wert zwischen 1 und 60 eingestellt werden. Kleinere und empfindlichere Rassen sollte Stufen 1 bis 20 verwenden, können größere hartnäckiger Rassen 20 bis 60 zu verwenden.

- Wenn die aktuelle Stufe höher ist als "100-Verstärkungspegel", wird der Ausgang Intensität 100 sein (HALLO).

- Nützliche Funktion in Notsituation.

**<16-Seite>**

**15 / BUTTON FUNKTIONEN**

- Wenn der Zustand der Momentary / Permanent Taste ist im Combo-Modus
Diese Taste dient als Dauerimpuls-Taste verwendet werden.

**Tapping Sensation Taste “T”**

- Sendet Bildung Klopfen Empfindung an den Kragen-Empfänger.

**Licht Taste(auf zurück) “L”**

- Bei Betätigung weniger als 0,5 Sekunden, wird es ein-oder ausschalten der hohen Intensität Nacht Tracking-Licht, das gut für die Suche nach Ihrem Hund nach dunkel ist.

\* 1 Drücken wird das Halsband Licht blinkt machen.

\* 2 Drücken machen das Halsband Licht einzuschalten solide.

\* 3 Drücken machen das Halsband Licht auszuschalten.

\* Wenn die Taste gedrückt wird, wird "L" angezeigt.

- Wenn für mehr als 2 Sekunden gedrückt, wird es ein oder aus den Sender einschalten.

**wie zu ändern Stärkung Ebene**

- Standard-Verstärkungspegel ist 20.
Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den erhöhten Pegel ändern.

1. Ändern Sie den Modus auf Momentary-Modus (Taste M / C-Taste, bis "M" wird angezeigt)
2. Ändern Sie die Intensität auf "0"
3. Drücken Sie S (Schwarz)-Taste für mehr als 5 Sekunden, um die Booster Stand Veränderung Modus.
4. Die Intensität Pegelanzeige beginnt zu blinken. Drehen Sie das Rad, um den erhöhten Pegel von 1 bis 60 ändern.
5. Drücken Sie S (Schwarz) erneut, um neue Ebene und Ausfahrt aus Booster Stufe Change Mode zu speichern.
6. Wenn eine andere Taste gedrückt wird oder 20 Sek. vergeht, wird Booster Stufe Änderungsmodus abgebrochen werden.

**<17-Seite>**

**16 / ÄNDERN DIE STÄRKE LEVEL DER STIMULATION**

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Reizpegel und umgekehrt, Drehen gegen den Uhrzeigersinn senkt die Reizpegel.

Es wird dringend empfohlen, dass die Benutzer Praktiken wechselnden Ebenen und Modi, bevor Sie das Halsband auf den Hund.

Einstellen der richtigen Reizpegel für Ihren Hund ist sehr wichtig.
Um Ihre "Konditionierung" Reizpegel eingestellt, legte den Kragen Empfänger
(siehe Seite 25 für die ordnungsgemäße Montage-Technik) auf Ihren Hund.
Lassen Sie ihn / sie an den Kragen Empfänger für ein paar Stunden zu gewöhnen.

Während Sie Ihren Hund, drehen Sie die Ebene "0" und drücken Sie die Taste kontinuierliche Stimulation. Drehen Sie die Stimulation mit einer Geschwindigkeit von ca. 2-3 Stufen pro Sekunde. Wenn Ihr Hund wahrnimmt zunächst die Anregung, in der Regel zwischen 15 und 40, die Taste loslassen.
Das ist Ihr "Konditionierung" Reizpegel.
Möglicherweise müssen Sie die "Konditionierung" zu erhöhen ein paar Stufen, um Ihren Hund zu reagieren, zu bekommen, sind einige Hunde mehr stur und brauchen mehr Stimulation. Die "korrigierende" Ebene ist in der Regel 10 bis 30 Stufen höher als der "Konditionierung" Ebene.

**<18-Seite>**

17 / ÄNDERN DIE STÄRKE LEVEL DER STIMULATION

**NUTZUNG DER E-HALSBAND IN UND DAUER MOMENTARY MODI**

Zum Beispiel, wenn Sie Ihren Hund zu Ihnen und Ferse kommen wollen, können Sie die Taste gedrückt halten, bis Ihr Hund kommt und Heels oder Springen ein Problem ist, können Sie die Taste gedrückt halten, jederzeit ihre Vorderpfoten sind aus dem Boden. Ihr Hund wird lernen, dass er / sie die Stimulation steuert.
Einstellung der "Korrektur" Reizpegel ist ein wenig schwierig, aufgrund der großen Unterschiede in Temperament und Stimulation Toleranz unter den vielen Hunderassen. Im Durchschnitt ist es in der Regel von 20 bis 40 Stufen höher als der "Auswertung" Ebene.
Diese höhere Ebene wird nur im "Momentary"-Modus nicht verwendet werden, um über-stimulieren Ihren Hund werden.

**<19-Seite>**

18 / ÄNDERN DIE STÄRKE LEVEL DER STIMULATION

**WICHTIG TRAINING TIPPS**

E-Halsbänder sollten verwendet werden, um Befehle zu verstärken Ihren Hund schon weiß werden. Es ist kein Ersatz für die grundlegende Gehorsam Ausbildung Leine,
sondern ein Werkzeug, damit Sie besser zu Ihrem Hund zu kommunizieren.
Die besten Ergebnisse erzielen, verwenden Sie die geringste Menge an Stimulation erforderlich, um die Einhaltung von Ihrem Hund zu bekommen. Eine ruhige und konsequente Ansatz bei der Ausbildung immer zu besseren Langzeitergebnisse.
Es wird dringend empfohlen, dass aggressive Hunde zu einem professionellen Trainer für die Bewertung vor E-Kragen Gebrauch genommen werden.

Es gibt viele verschiedene E-Kragen Ausbildung Techniken, die von einer Vielzahl von professionellen Trainern empfohlen. Wir glauben, dass Sie, der Besitzer des Hundes, kann am besten bestimmen die erfolgreichste Technik für Ihren Hund. YouTube hat viele Videos zeigen diese unterschiedlichen Techniken, die von einfach nach "e-Collar-Training" oder "Remote-Hundetraining Techniken".

Viel Glück mit dem Training!

**\* VORSICHT** : Stellen Sie den 300TS E-Collar-Empfänger auf einen Menschen.

**\* WARNUNG** : E-Collar Technologies, Inc. ist nicht für den Missbrauch des 300TS E-Halsband und Verlust und Schäden als Folge von einem Hundebiss verantwortlich. Aggressive Hunde sollten von einem professionellen Trainer, bevor E-Kragen Nutzung bewertet werden.

**<20-Seite>**

19 / LOCK/UNLOCK DIE STIMULATION STÄRKE EBENE

**Wie Lock/Unlock die Stimulation Ebene**

Stellen Sie die gewünschte Impulsstärke und dann drücken Sie auf die Oberseite der Stimulation Wahl bis "1D" leuchtet auf dem oberen Teil des LCD-Displays.

Wenn der Reizpegel ändert sich nicht, wenn Sie den Knopf drehen Stimulation, haben Sie erfolgreich die Stimulation Ebene gesperrt haben.

Um die Stimulation Level freizuschalten drücken Sie einfach die Stimulation Knopf erneut, und es wird die Stimulation Level freizuschalten.

**<21-Seite>**

20 / INDIATOR LICHT

**SENDER INDICATOR LICHT**

Batterieladezustand wird durch die blinkende Licht, das von "grünen" (betriebsbereit) auf "amber" (muss bald kostenpflichtig) und dann auf "rot" bedeutet (Lade sofort). Wenn eine der Funktionstasten gedrückt werden, die Anzeigelampe "rot" schalten, um die Aktivierung zu bedeuten.

**HALSBAND EMPFÄNGER INDICATOR LICHT**

Batterieladezustand wird durch die blinkende Licht, das von "grünen" (betriebsbereit) auf "amber" (muss bald kostenpflichtig) und dann auf "rot" bedeutet (Lade sofort). Wenn eine der Funktionstasten des Senders gedrückt wird, leuchtet die Anzeige auf der Kragen-Empfänger "rot" anzeigt, flackert ein Steuersignal erfolgreich empfangen wurde.

**<22-Seite>**

21 / LOST SENDER MODE

Ihre E-300TS Halsband-Sender kann der Benutzer auf einem 6-Stunden-Timer aktivieren. Nach 6 Stunden der Sender beginnt zu piepen bietet die Möglichkeit, den Sender im hohen Gras zu finden.

Verlorene Sender-Modus wird durch Drücken ersten Licht-Taste und dann gleichzeitig die Taste Stimulation Button (Schwarz), wenn das Niveau ist Null aktiviert. Drei kurze Signaltöne zur Bestätigung der Aktivierung des Locator-Timer.

Verlorene Sendermodus wird nach dem Drücken von Licht-Taste und dann gleichzeitig die Taste Stimulation Booster-Taste (rot), wenn das Niveau ist Null gedreht. Zwei kurze Signaltöne zur Bestätigung der Timer ausgeschaltet wurde.

/ Stimulation Taste (schwarz)

/ Stimulation Booster Taste(rot)

/ Licht und Ein/Aus Taste

Schalten Sie den Sender verloren Piepser durch einfaches Drehen Sie den Sender aus und wieder ein.

**<23-Seite>**

**22 / PRÜFUNG IHRE E-COLLAR**

Halten Sie das Licht auf den Kontaktstellen, wie in der oben gezeigten
Figur. Mit beiden Geräten auf und grüne Lichter blinken, drücken Sie die Tasten Stimulation bei Dauermodus, während Sie die Stimulation auf und ab, sollte der Test Licht erhellen, wie Sie in der Stimulation höher zu gehen. Der Kragen Empfänger Licht flackert rot, während der Stimulation auf. Drücken Sie dann die Sensation Tapping-Taste, um die Erschließung Sensation Funktion zu testen. Ihre E-300TS-Kragen ist einsatzbereit.

**<24-Seite>**

**23 / EMPFANG**

Um die maximale Reichweite zu erhalten, halten Sie den Sender wie die Fackel auf die Statue of Liberty. Halten Sie die Antenne vom Körper weg oder Finger zu allen Zeiten, berühren die Antenne die Reichweite erheblich reduzieren.

[lange Angebot] [Medium Angebot] [kurz Angebot]

**<25-Seite>**

24 / AUSTAUSCH DIE KONTAKT PUNKTE

Die Standard-5/8 "Kontaktstellen für die meisten Hunde verwendet.
Dicker Pelz Rassen benötigen die längere 3/4 "Kontaktstellen.
Ersetzen Sie die 5/8 "Kontaktstellen nach den Anweisungen unten mit der beiliegenden Kontaktpunkt-Werkzeug.

1. Lösen Sie die beiden Kontaktstellen durch Drehen der Kontaktstelle gegen den Uhrzeigersinn mit Hilfe der Kontaktpunkt-Werkzeug.

2. Installieren Sie die 3/4 "Kontaktpunkte auf die Schraube und ziehen Sie die Kontaktstellen durch Drehen mit dem Kontaktpunkt-Werkzeug im Uhrzeigersinn.

\* Für kurzhaarige Rassen wie Boxer, Dackel, Pitbulls, etc, kontaktieren Sie bitte Kundenservice und erhalten Sie die Mikro-Sonde Kontaktstellen.

**<26-Seite>**

25 / RICHTIG FITTING DIE HALSBAND

Das Halsband sollte so eingestellt werden, damit die "Kontaktstellen", um den direkten Kontakt mit der Haut haben.
Sie sollten in der Lage, ein paar Finger zwischen dem Halsband und Ihren Hund passen.
Zu eng birgt die Gefahr von Hautreizungen und Beschwerden.
Zu locker und die Kontaktpunkte nicht in der Lage, die Stimulation zuverlässig zu verwalten und können Hautreizungen durch Reibung verursachen.
Kurzhaarrassen müssen die Mikrosonden als Zubehör, Kontakt mit dem Kundendienst angeboten. Die optimale Position für das Halsband ist auf beiden Seiten der Luftröhre des Hundes.

**WICHTIGER HINWEIS**

Um das Auftreten von Hautirritationen verhindern das Empfängerhalsband sollte nie mehr als 12 Stunden pro Tag getragen werden.
Sollte Ihr Hund Erfahrungen von Hautreizungen über die Exposition zu den Kontaktstellen entfernen Sie den Kragen Empfänger-Einheit sofort und verwenden Sie Ihre E-Kragen, bis alle Hautreizungen sind völlig geheilt.
Antibiotische Salbe wird in den Heilungsprozess zu unterstützen. Einige Hunderassen haben sehr dichtes Fell, die spezielle Kontaktstellen erfordert, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder besuchen www.ecollar.com für weitere Informationen.

**<27-Seite>**

**26 / GARANTIE**

**Um sich für die Limited Lifetime Warranty registrieren :**

Um Ihr Produkt zu registrieren 300TS Sie bitte auf unsere Website einloggen
www.ecollar.com, klicken Sie auf den Garantie Link und füllen Sie die erforderlichen Informationen. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer, rufen Sie bitte unsere gebührenfreie Nummer 1-855-326-5527 und von einem unserer Kundendienstmitarbeiter wird für Sie Ihr Produkt registrieren. Für den Fall, das Produkt ist nicht ordnungsgemäß registriert Kaufbeleg erforderlich, um Garantieleistungen zu erhalten. Produktrücksendungen ohne ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Kaufs wird vorbehaltlich eines Ihrer Einheiten geschätzt Seriennummer Garantiestartdatum. Missbrauch, unsachgemäße Wartung, sind verlorene Einheiten durch diese Garantie nicht abgedeckt.

**Limited Lifetime Garantie :**

Ihre begrenzte Lebenszeit-Garantie beginnt mit dem Datum der ursprünglichen Kauf. Für die ersten zwei Jahre Ersatzteile und Arbeitszeit sind 100% abgedeckt. Nachdem die 2 Jahre Austauschgarantie abgelaufen ist die Limited Lifetime Warranty das Material abdecken, um Ihre E-Kragensystem nicht einschließlich Zubehör und Antennen reparieren. Die Arbeits-und Versandkosten sind nicht enthalten und liegen in der Verantwortung des Kunden. Arbeitskosten werden basierend auf dem Ausmaß der durchgeführten Arbeiten berechnet. Die Limited Lifetime Warranty wird 5 Jahre ab dem Datum des Modells wird durch E-Collar Technologies eingestellt verfallen, Inc. Jeder Versuch, durch den Benutzer zu reparieren oder öffnen Sie die E-collar einschließlich Batteriewechsel erlischt die Garantie.

**<28-Seite>**

**27 / ZUBEHÖR**

/ Micro-Sonden Kontaktstellen

/ Dickes Haar-Kontaktstellen

/ Auto-Ladegerät

/ Gürtel-Clip

**<29-Seite>**

**KONTAKT INFORMATIONEN**

**E-Collar Technologies, Inc.**

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738

Toll-Free 1-855-326-5527

Toll-Free Fax 1-855-226-5527

www.ecollar.com

sales@ecollar.com

customerservice@ecollar.com

ⓒ0130923 E-Collar Technologies, Inc. All rights reserved.

**<30~33-Seite>**

**MEMO**

**< 34-Seite zurück Abdeckung >**

**E-Collar Technologies, Inc.**

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738-1887

1-855-326-5527 (Toll Free)

1-855-226-5527 (Toll Free Fax)

sales@ecollar.com

[**www.ecollar.com**](http://www.ecollar.com)

*Patente angemeldet*

*@2013 E-Collar Technologies, Inc.*

**Danke für die Unterstützung amerikanischer Arbeiter**