**<1- pagina / anteriore copertura >**

**Benvenuti nel mondo di**

**E-Collar Technologies, Inc.**

**300TS**

**Manuale di istruzioni**

**<2-pagina>**

**Benvenuti nel mondo di E-Collar Technologies, Inc.**

**300TS Manuale di istruzioni**

**300TS E-Collar**

**Formazione a distanza collare**

Grazie per aver acquistato l'istruzione a distanza collare 300TS da Technologies E-collare, Inc. Abbiamo fatto ogni tentativo di fornire il prodotto più tecnologicamente avanzato utilizzando gli standard di qualità e di produzione più rigorosi.   
  
Siamo sicuri che sarete soddisfatti dei risultati che si raggiungeranno con le 300TS. Per favore ricordate si ottengono risultati migliori con l'utilizzo di una minore stimolazione combinata con tecniche di formazione coerenti. L'uso di alti livelli di stimolazione deve essere utilizzato solo come ultima risorsa e in situazioni di pericolo di vita.   
  
Buona fortuna con la tua formazione e non esitate a contattarci per qualsiasi domanda..

**1-855-326-5527 or 1-855-ecollar**

**<3-pagina>**

02 / CARATTERISTICHE

-Range: ½ Mile   
-Tre stimolazione modalità supportate   
 (Momentanea, continua, e la modalità Combo)   
-Tapping Sensation   
-Impiega rapido Charge Li-polimeri di litio   
-Pratico di Intensità per regolazione rapida   
-Stimolazione Livelli regolabili da 0 a 100   
-Collare ricevitore Luce per Night inseguimento   
-Lock e Set Stimolazione Feature   
-Mode-stimolazione Aumentare Fornisce risposte immediate alle situazioni di emergenza   
-User Livelli Aumentare regolabili   
-Completamente impermeabile

**<4-pagina>**

03 / CONTENUTI

- Trasmettitore   
- Collare Ricevitore con cinghia e 5/8 "punti di contatto   
- Caricabatterie   
- Manuale di istruzioni   
- Punti di contatto da 3/4 "  
- Luce di prova   
- Strumento Contact Point   
- Lanyard

**<5-pagina>**

04 / TABELLA DI CONTENUTI

Sicurezza e informazioni generali -------------------- 05   
Trasmettitore parti ------------------------------------ 06   
Collare ricevitore parti -------------------------------- 07   
Carica delle batterie ---------------------------------- 08   
Girando la tua E-Collar On / Off --------------------- 10   
Le caratteristiche del display LCD -------------------- 11   
Funzioni dei pulsanti ---------------------------------- 12   
Modifica l'intensità livello di stimolazione ----------- 16   
Blocca / Sblocca l'intensità livello di stimolazione --- 19   
Indicatore luminoso ----------------------------------- 20   
Modalità trasmettitore Perso ------------------------- 21   
Verifica la tua E-Collar -------------------------------- 22   
Reception -------------------------------------------- 23  
Sostituzione i Punti di Contatto --------------------- 24   
Il corretto montaggio del collare -------------------- 25   
Garanzia ---------------------------------------------- 26   
Accessori ---------------------------------------------- 27

**<6-pagina>**

05 / SICUREZZA E INFORMAZIONI GENERALI

- Il Collare 300TS Istruzione conforme a tutte le nazionali e   
Standard internazionali e linee guida per l'esposizione umana a campi elettromagnetici in radiofrequenza.   
- Quasi tutti i dispositivi elettronici sono soggetti a interferenze elettromagnetiche (EMI) se non adeguatamente schermati o progettati senza precauzioni per EMI.   
- Trasmettitori 300TS E-collare prodotto da E-Collar   
Technologies, Inc. è conforme all'articolo 15 delle norme FCC e   
operare ai sensi della parte 95 delle norme FCC

**-AVVISO IMPORTANTE**-  
- Per evitare interferenze elettromagnetiche e / o conflitti di compatibilità, si prega di spegnere il trasmettitore e il ricevitore del collare nei luoghi in cui appositi avvisi di farlo. Non usare mai il vostro equipaggiamento in prossimità di una struttura ospedaliera o assistenza sanitaria o inserire l'impianto senza spegnere entrambe le unità.   
- Una licenza FCC non è necessario per operare 300TS trasmettitori E-collare. Tuttavia, qualsiasi cambiamento o modifica apportate al trasmettitore, compresa l'antenna in dotazione, senza l'approvazione scritta di tecnologie di e-collare, Inc.   
potrebbe annullare il permesso di operare.

**<7-pagina>**

06 / le parti del trasmettitore

*>> Vedere pagine 12-15 per le funzioni dei pulsanti*   
/ Antenna   
/ Stimolazione Livello Dial / Set e manopola di bloccaggio   
/ Button stimolazione (nero)   
/ Pulsante Boost Stimolazione o il pulsante Continua determinato dall'impostazione del Modo (Red)   
/ Display LCD   
/ Indicatore luminoso (Finestra LED)

/ Button Tapping Sensation   
/ On / Off Magnetic Dot   
/ Pulsante Modalità momentaneo / continua   
/ Luce e Pulsante On / Off   
/ Presa e copertura di gomma di ricarica della batteria

**<8-pagina>**

07 / PARTI collare

/ Collar Strap   
/ 5/8 "punti di contatto   
/ On / Off Magnetic Dot   
Indicatore / livello della batteria e tracciamento della luce   
  
/ QUESTO D-CLIP NON DEVE ESSERE USATO COME UN LEGAME OUT   
/ Presa e copertura di gomma di ricarica della batteria

**<9-pagina>**

08 / CARICA DELLE BATTERIE

Indicatore luminoso lampeggia "verde" durante il normale funzionamento.   
Si sfarfallio "Red" quando viene applicata la stimolazione e lampeggerà "Red" quando è richiesta la ricarica. Si consiglia di ricalibrare la batteria ogni tre mesi di scarica delle batterie e quindi completamente carica. Evitare che le batterie si scarichino completamente, tranne durante la calibrazione. In condizioni di utilizzo normale, non danneggia le batterie per caricare prima che siano completamente scariche. Tenere le batterie lontano da calore elevato in ogni momento.   
  
Long Term Conservazione: Non conservare completamente carica o scarica, conservare a circa il 50% di carica e in un luogo fresco, il calore si abbassa la durata delle batterie di tipo Li Polymer.

**Caricabatteria**   
/ cavo di ricarica   
/ 5 Volt Charger   
/ Presa di parete

**<10-pagina>**

**09 / CARICA DELLE BATTERIE**

/ Trasmettitore di ricarica della batteria Presa e copertura di gomma   
/ Presa e copertura di gomma collare ricevitore di carica della batteria   
  
-La spia si accende in rosso fisso durante il ciclo di carica e diventa verde se è completamente carica.   
-La spina di carica ha una piccola rientranza su di esso che guida il connettore del caricabatterie nella posizione corretta.   
  
-Nota speciale: La spia non diventa verde dopo le prime accuse a causa della natura delle batterie Li-Polymer.

**<11-pagina>**

10 / Trasformare il vostro E-COLLARE ON / OFF

**COLLARE RICEVITORE ON / OFF INTERRUTTORE MAGNETICO   
- Per attivare il Collare Ricevitore On o Off :**   
Posizionare il punto rosso sul trasmettitore vicino al piccolo rosso   
foro dot sul ricevitore. Dopo aver acceso l'apparecchio, premere il pulsante sensazione di toccare per assicurare il collare ricevitore sia acceso e funzioni correttamente prima di metterlo sul vostro cane.

**Pulsante del trasmettitore ON / OFF   
-Per attivare il trasmettitore On o Off :**   
Premere il tasto "L" luce per più di 2 secondi.   
Se il pulsante della luce "L" viene premuto meno di 0,5 secondi, si trasformerà On / Off Monitoraggio luci di collare ricevitore.

**<12-pagina>**

11 / LE CARATTERISTICHE DISPLAY LCD

Premere la manopola di stimolazione livello o premere un tasto qualsiasi per riattivare il display LCD. Si prega di notare che se il collare ricevitore è acceso, premendo i pulsanti di stimolazione e / o il tasto sensazione di toccare attiverà il collare ricevitore.   
Lampeggiante "1D" indica la stimolazione è pronto per la regolazione. "1D" fisso indica che la stimolazione è "bloccato", toccare la manopola verso il basso per sbloccare e regolare la stimolazione.   
Mostra il livello di stimolazione: "0" indica nessuno stimolo e "HI": il livello più alto (100)   
Indica la modalità di stimolazione attuale: "M" indica Momentary / Boost Momentary, "C" indica Boost Continuo / Continuo, Sia "M" e "C" illuminata indica Momentary / Continuo / Entrambi Boost Button. "M" e la modalità "C" è raccomandato per la prima volta gli utenti di e-collare.

**<13-pagina>**

12 / FUNZIONI PULSANTE

TRASMETTITORE   
Il trasmettitore 300TS è dotato di cinque pulsanti di controllo,   
Display LCD, e un quadrante regolabile.   
Per l'uso a lungo raggio tenere il trasmettitore su come la Statua della Libertà e non lasciare l'antenna per toccare nulla in quanto diminuirà la gamma. Le linee elettriche e fogliame anche ridurre la portata.   
  
/ Button stimolazione (nero)   
/ Pulsante Boost Stimolazione o il pulsante Continua determinato dall'impostazione del Modo (Red)   
  
/ Button Tapping Sensation   
/ Pulsante Modalità momentaneo / continua   
/ Luce e Pulsante On / Off

**<14-pagina>**

13 / FUNZIONI PULSANTE

Tre modalità programmabili sono forniti in base allo stato del tasto M / C. Due pulsanti di stimolazione lavoreranno in modo diverso.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pulsante M / C** | **Modalità Combo** | **Modalità momentaneo** | **Modo Continuo** |
| **Visualizza** | M e C | M | C |
| **S (Nero)** | momentaneo | momentaneo | continuo |
| **S (Rosso)** | continuo | Booster Momentary | Booster continua |
| **S (Nero) + S (Rosdo)** | Booster Momentary | N/A | N/A |
| **S(Rosso)+ S (Nero)** | Booster continua | N/A | N/A |
| **T** | toccando Sensation | toccando Sensation | toccando Sensation |

**Momentaneo / Button continua "M / C"**   
- Pulsante M / C sul retro del trasmettitore permette all'utente di passare facilmente tra le tre modalità di stimolazione.

****

- Modalità Combo: In questa modalità, sia "M" e l'icona "C" sarà visualizzato contemporaneamente. Stimulation (Black) Pulsante "S" invierà stimolazione momentanea e stimolazione Booster (rosso) Tasto "S" invierà stimolazione continua.   
- Modalità momentaneo: stimolazione (nero) Button "S" e stimolazione Booster (rosso) Tasto "S" invierà Momentary stimolazione.   
In questa modalità, l'icona "M" sarà visualizzato sul display LCD.   
- Modo continuo: stimolazione (nero) Button "S" e stimolazione Booster (rosso) Tasto "S" trasmetterà Stimolazione Continua.   
In questa modalità, l'icona "C" verrà visualizzato sul display LCD.

**<15-pagina>**

**14 / FUNZIONI PULSANTE**

**- Aumentare stimolazione in modalità Combo**  
Potenziamento momentaneo è compiuto dal primo invio di un impulso di stimolazione momentanea "S (nero) " per il cane e tenendo premuto il pulsante e quindi applicando le " S (Red) ", continua Button.  
Potenziamento continuo viene realizzato premendo prima il " S (Red) " Continuous Button tenendo premuto il pulsante e quindi applicando le " S (Nero) " Momentary . La funzione di eccesso di stimolazione consente solo 10 secondi di stimolazione continua .  
  
**Stimolazione Button " S ( Nero ) "**  
- Invia stimolazione momentanea o continua per il collare ricevitore in base allo stato di momentaneo / pulsante Continua .  
- Premendo il tasto stimolazione in modo continuo invierà stimolazione al collare ricevitore per la durata del tasto premuto .  
Dopo 10 secondi la funzione Over- stimolazione si interrompe la stimolazione finché il pulsante viene rilasciato e premuto nuovamente .  
  
**Stimolazione Booster Button " S ( Red ) "**  
- Inviare la stimolazione potenziato momentanea o continua.  
- Il valore predefinito del livello potenziato è di 20 , può essere regolato a qualsiasi valore compreso tra 1 e 60 . Razze più piccole e più sensibili dovrebbero utilizzare livelli da 1 a 20 , più grandi razze più resistenti possono utilizzare da 20 a 60 .  
- Se il livello attuale è superiore a " livello 100 - potenziamento " , il livello di intensità di uscita sarà 100 ( HI) .  
- Funzione utile in situazioni di emergenza .

**<16-pagina>**

**15 / FUNZIONI PULSANTE**

- Se lo stato di momentaneo / Button continua è in modalità Combo,   
questo pulsante sarà utilizzato come Button Stimolazione Continua.   
  
**Toccando Button Sensation "T"**   
- Invia istruzione intercettazioni sensazione al collare ricevitore.   
  
**Pulsante luce (sul retro) "L**"   
- Quando viene premuto meno di 0,5 secondi, sarà accendere o spegnere la notte intensità della luce ad alta inseguimento che è buono per trovare il vostro cane dopo il tramonto.   
\* 1 ° premendo renderà la luce collare ricevitore lampeggiante.   
\* 2 ° premendo renderà il ricevitore di luce collare girare solido.   
\* 3 ° premendo renderà il ricevitore di luce collare si spegne.   
\* Quando si preme il pulsante, viene visualizzato "L".   
- Se premuto per più di 2 secondi, sarà accendere o spegnere il trasmettitore.

**Come modificare Incrementare livello**   
- Aumentare il livello di default è 20.   
Si prega di seguire la seguente procedura per modificare il livello potenziato.   
  
1. Cambiare la modalità alla modalità momentaneo (Premere il pulsante M / C finché non viene visualizzato "M")   
2. Modificare il livello di intensità a "0"   
3. Premere il pulsante S (Nero) per più di 5 secondi per entrare nella modalità Booster Level Change.   
4. Il display livello di intensità inizierà a lampeggiare. Ruotare la manopola per modificare il livello potenziato da 1 a 60.   
5. Premere nuovamente il pulsante S (nero) per salvare nuovo livello e uscire dalla modalità Booster Level Change.   
6. Se qualsiasi altro tasto è premuto o 20 sec passa, la modalità Booster Level Change verrà annullata.

**<17-pagina>**

**16 / MODIFICA DEL LIVELLO intensità della stimolazione**

Ruotando in senso orario aumenta il livello di stimolazione e viceversa , ruotando in senso antiorario si abbassa il livello di stimolazione .  
  
E 'altamente raccomandato che le pratiche degli utenti modificando i livelli e modi prima di mettere il collare ricevitore sul cane .  
  
Impostazione del livello di stimolazione corretta per il vostro cane è molto importante .  
Per impostare il " condizionamento" livello di stimolazione , mettere il collare ricevitore  
( vedere a pagina 25 per una corretta tecnica di montaggio) sul vostro cane .  
Sia lui / lei abituarsi al ricevitore collare per un paio d'ore .  
  
Mentre si guarda il cane , ruotare il livello "0 " e premere il tasto di continuo stimolo . Ruotare lentamente la stimolazione fino ad una velocità di circa 2-3 livelli al secondo . Quando il vostro cane prima percepisce lo stimolo , di solito tra 15 e 40 , rilasciare il pulsante .  
Questa è la tua " condizionata" livello di stimolazione .  
Può essere necessario aumentare il livello di " condizionamento" alcuni livelli per ottenere il vostro cane a rispondere , alcuni cani sono più testardi e hanno bisogno di più stimoli . Il livello " correttivo " è tipicamente da 10 a 30 livelli superiori al livello "condizionamento " .

**<18-pagina>**

17 / MODIFICA DEL LIVELLO intensità della stimolazione

USO DELLA E-COLLARE IN MODALITÀ Continuo e momentaneo   
Ad esempio, se volete che il vostro cane a venire da voi e tallone, è possibile tenere premuto il pulsante fino a quando il cane viene e tacchi, o se salta è un problema, è possibile tenere premuto il pulsante premuto in qualsiasi momento le zampe anteriori sono fuori dalla terra. Il vostro cane imparerà che lui / lei controlla la stimolazione.   
Impostare il livello di stimolazione "correttiva" è un po 'più difficile a causa delle ampie differenze di temperamento e la tolleranza stimolazione tra le molte razze di cani. In media, è normalmente da 20 a 40 livelli superiori al livello "Elaborazione".   
Questo livello maggiore sarà usato solo in modalità "Momentary" per non sovra-stimolare il vostro cane.

**<19-pagina>**

18 / MODIFICA DEL LIVELLO intensità della stimolazione

CONSIGLI IMPORTANTI DI FORMAZIONE   
  
E-Collari dovrebbe essere usato per rinforzare i comandi al vostro cane conosce già. Non è un sostituto per la formazione di base di obbedienza al guinzaglio,   
ma uno strumento che consente di comunicare meglio al vostro cane.   
Per ottenere i migliori risultati, utilizzare la minor quantità di stimolazione necessaria per ottenere la conformità dal vostro cane. Un approccio sereno e coerente alla formazione produrrà sempre migliori risultati a lungo termine.   
E 'altamente raccomandato che i cani aggressivi da adottare per un allenatore professionista per la valutazione prima dell'uso e-collare.   
  
Ci sono molte diverse tecniche di formazione e-collar consigliati da una varietà di istruttori professionisti. Noi vi crediamo, il proprietario del cane, può meglio determinare la tecnica più efficace per il vostro cane. YouTube ha molti video che dimostrano queste tecniche diverse, semplicemente cercando "di formazione e-collar" o "tecniche di addestramento del cane a distanza".   
  
Buona fortuna con il vostro allenamento!

**\* ATTENZIONE :** Non mettere il ricevitore E-Collar 300TS su un essere umano.   
**\* ATTENZIONE :** Tecnologie E-collare, Inc. non è responsabile per qualsiasi uso improprio del 300TS E-Collar e perdite e danni a causa di un morso di cane. Cani aggressivi dovrebbero essere valutati da un allenatore professionista prima dell'uso e-collare.

**<20--pagina>**

19 / Bloccare / sbloccare il livello di stimolazione INTENSITA

Come bloccare / sbloccare il livello di stimolazione   
Impostare il livello di stimolazione desiderato e poi spingere verso il basso sulla parte superiore del quadrante stimolazione fino a visualizzare "1D" accendono sulla parte superiore del   
Display LCD.   
  
Se il livello di stimolazione non cambia quando si ruota la manopola di stimolazione, avete chiuso con successo il livello di stimolazione.   
  
Per sbloccare il livello di stimolazione sufficiente premere nuovamente la manopola di stimolazione e sarà sbloccare il livello di stimolazione.

**<21-pagina>**

20 / INDIATOR LUCE

TRASMETTITORE SPIA   
Livello di carica della batteria è significata dalla luce lampeggiante che va dal "verde" (pronto per l'uso) per "amber" (necessario caricare a breve) e poi a "rosso" (carica subito). La spia quando uno dei tasti funzione vengono premuti diventerà "rosso" per indicare l'attivazione.   
  
COLLARE RICEVITORE SPIA   
Livello di carica della batteria è significata dalla luce lampeggiante che va dal "verde" (pronto per l'uso) per "amber" (necessario caricare a breve) e poi a "rosso" (carica subito). Quando uno dei tasti funzione del trasmettitore sono premuti, la spia sul ricevitore collare lampeggia "rosso" che indica un segnale di controllo è stato ricevuto correttamente.

**<22-pagina>**

21 / PERSO modo di trasmettitore

Il tuo 300TS trasmettitore E-Collare consente all'utente di attivare un timer 6 ore. Dopo 6 ore il trasmettitore inizierà segnale acustico con la possibilità di localizzare il trasmettitore in erba alta.   
  
Modo di trasmettitore Perso viene attivata premendo prima il tasto luce e poi contemporaneamente premere il pulsante di stimolazione (nero) quando il livello di intensità è zero. Tre brevi beep acustici che conferma l'attivazione del timer locator.   
  
Modo di trasmettitore perso è disattivata premendo prima il tasto luce e poi contemporaneamente premere il pulsante stimolazione Booster (rosso) quando il livello di intensità è zero. Due brevi beep acustici che conferma il timer è stato spento.   
  
/ Button stimolazione (nero)   
/ Button Stimolazione Booster (Red)   
/ Luce e Pulsante On / Off   
  
Spegnere il segnale acustico trasmettitore perso semplicemente ruotando il trasmettitore e riaccenderlo.

**<23-pagina>**

**22 / PROVA IL TUO E-COLLAR**

Tenere la luce di prova sui punti di contatto come mostrato in precedenza   
figura. Con entrambe le unità su e luci verdi lampeggianti, premere i pulsanti di stimolazione in modo continuo mentre si accende la stimolazione su e giù, la lampada di prova dovrebbe illuminare come si va in alto stimolazione. La luce del ricevitore collare lampeggia in rosso, mentre la stimolazione è acceso. Quindi, premere il tasto Tapping Sensation di testare la funzionalità sensazione di intercettazioni. Il tuo 300TS E-Collar è pronto all'uso.

**<24-pagina>**

**23 / RICEVIMENTO**

Per ottenere la massima portata tenere il trasmettitore come la torcia della Statua della Libertà. Tenere l'antenna lontano dal corpo o le dita in ogni momento, di toccare l'antenna ridurrà notevolmente la gamma.   
[Long Range] [Medium Range] [Short Range]

**<25-pagina>**

24 / SOSTITUZIONE DEI PUNTI DI CONTATTO

I punti di contatto 5/8 "standard vengono utilizzati per la maggior parte dei cani.   
Spesse razze pelliccia richiedono più di 3/4 "punti di contatto.   
Sostituire i 5/8 "punti di contatto seguendo le istruzioni riportate di seguito utilizzando lo strumento punto di contatto chiuso.   
  
1. Allentare entrambi i punti di contatto ruotando il punto di contatto   
in senso antiorario utilizzando lo strumento punto di contatto.   
  
2. Installare i 3/4 "punti di contatto sul bullone e serrare i punti di contatto ruotando in senso orario con lo strumento punto di contatto.   
  
\* Per le razze a pelo corto come i boxer, bassotto, pitbull, ecc, si prega di contattare il servizio clienti e ottenere i punti di contatto micro-sonda.

**<26-pagina>**

25 / CORRETTO MONTAGGIO DEL COLLARE

Il collare dovrebbe essere regolata per permettere ai "punti di contatto " per avere un contatto diretto con la pelle .  
Dovreste essere in grado di montare un paio di dita tra la cinghia del collare e il vostro cane .  
Troppo stretto pone il rischio di irritazione e disagio della pelle .  
Punti troppo sciolti e il contatto non sarà in grado di amministrare la stimolazione affidabile e possono causare irritazioni alla pelle a causa di sfregamenti .  
Razze di capelli corti possono avere bisogno di micro - sonde offerto come accessorio , contattare il servizio clienti per maggiori dettagli . La posizione ottimale per il ricevente del collare è su entrambi i lati della trachea del cane .  
  
**AVVISO IMPORTANTE**  
Per prevenire il verificarsi di irritazioni della pelle del Collare Ricevitore non dovrebbe mai essere indossato per più di 12 ore al giorno .  
Se il vostro cane esperienza irritazioni cutanee da sovraesposizione ai punti di contatto rimuovere immediatamente l'unità ricevente del collare e smettere di usare il tuo indirizzo e - collare fino a quando tutte le irritazioni della pelle sono completamente guariti.  
Pomata antibiotica sarà di aiuto nel processo di guarigione . Alcune razze di cani hanno pelliccia molto spessa che richiede punti di contatto speciali , si prega di contattare il nostro servizio clienti o visitare il sito www.ecollar.com per maggiori informazioni.

**<27-pagina>**

**26 / GARANZIA**

**Per Registrati alla garanzia a vita limitata :**  
Per registrare il prodotto 300TS , si prega di accedere al nostro sito Web all'indirizzo  
www.ecollar.com , clicca sul link di registrazione della garanzia e compilare le informazioni richieste . Si prega di registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto . Se non si ha accesso a un computer , si prega di chiamare il nostro numero verde di 1-855-326-5527 e uno dei nostri rappresentanti del servizio clienti sarà registrare il prodotto per voi . Prova nel caso in cui il prodotto non è registrato correttamente dell'acquisto sarà necessario per ottenere lavori in garanzia . La restituzione dei prodotti senza una corretta registrazione e la prova di acquisto saranno oggetto di una data di inizio della garanzia stimato dalle tue unità il numero di serie . L'uso improprio , manutenzione impropria , le unità perse non sono coperti da questa garanzia .  
  
**Garanzia a vita limitata :**  
La garanzia a durata limitata ha inizio dalla data di acquisto originale . Per i primi due anni entrambe le parti e la manodopera sono coperti al 100 % . Dopo la garanzia di sostituzione due anni è scaduta la garanzia a vita limitata coprirà il materiale per ripristinare il sistema e- collare non compresi gli accessori e le antenne . I costi di manodopera e di spedizione non sono incluse e sono a carico del cliente . Commissioni di lavoro saranno calcolate in base alla portata del lavoro svolto . La garanzia a vita limitata scadrà 5 anni dalla data di modello è fuori Technologies E - collare , Inc. Qualsiasi tentativo da parte dell'utente di riparare o aprire l'e - collare compresa la sostituzione della batteria invaliderà la garanzia .

**<28-pagina>**

**27 / ACCESSORI**

/ Micro-Sonde Punti di contatto   
/ Thick-Capelli Punti di contatto   
/ Caricabatteria da auto   
/ Clip da cintura

**<29-pagina>**

**CONTATTO INFORMAZIONI**

**E-Collar Technologies, Inc.**

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738

Toll-Free 1-855-326-5527

Toll-Free Fax 1-855-226-5527

www.ecollar.com

sales@ecollar.com

customerservice@ecollar.com

ⓒ0130923 E-Collar Technologies, Inc. All rights reserved.

**<30~33-pagina>**

**MEMO**

**<34-pagina / indietro copertura >**

**E-Collar Technologies, Inc.**

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738-1887

1-855-326-5527 (Toll Free)

1-855-226-5527 (Toll Free Fax)

[sales@ecollar.com](mailto:sales@ecollar.com)

[**www.ecollar.com**](http://www.ecollar.com)

*brevetti in corso*

*@2013 E-Collar Technologies, Inc.*

**Grazie per il sostegno dei lavoratori americani**