**<1-Seite / Front Abdeckung>**

**Willkommen in der Welt von
E-Collar Technologies, Inc.**

**302TS**

**Bedienungsanleitung**

**<2-Seite>**

**Willkommen in der Welt des E-Collar Technologies, Inc.**

**302TS Bedienungsanleitung**

**302TS E-Collar**

**Fern Bildung Kragen**

Vielen Dank, dass Sie sich für den 302TS Fern Bildung Halsband ab E-Collar Technologies, Inc. Wir haben jeden Versuch, das Sie mit den technologisch fortschrittlichsten Produkt mit den höchsten Qualitäts-und Fertigungsstandards gegeben haben.

Wir sind überzeugt, Sie werden zufrieden mit den Ergebnissen werden Sie mit den 302TS zu ​​erreichen sein. Bitte bedenken Sie, werden Sie bessere Ergebnisse mit dem Einsatz von Unterstimulation kombiniert mit konsequenter Ausbildung Techniken zu bekommen. Die Verwendung von hohen Stimulation sollte nur als letztes Mittel eingesetzt werden und in lebensbedrohlichen Situationen.

Viel Glück mit Ihrer Ausbildung und bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren sollten Sie Fragen haben.

**1-855-326-5527 or 1-855-ecollar**

**<3-Seite>**

02 / DATEN

-Reichweite: ½ Mile

- Moment-und Dauerstimulation unterstützt

- Tippen Sensation

- Beschäftigt Quick Charge Li-Polymer-Akkus

- Komfortable Intensitätsdrehregler für schnelle Anpassung

- Reizstufen einstellbar von 0 bis 100

- Empfängerhalsband Licht für Nacht-Tracking

- Lock-und Feature-Set Stimulation

- Stimulation Boosting-Modus bietet sofortigen Reaktionen auf Notfallsituationen

- Benutzer einstellbare Steigerung Levels

- komplett wasserdicht

**<4-Seite>**

03 / INHALT

* Sender
* 2 Empfängerhalsband mit Gurt und 5/8 "-Kontaktstellen
* Akku-Ladegerät und Splitter-Kabel
* Bedienungsanleitung
* Kontakt Punkt 3/4"
* Test Licht
* Kontakt Point Tool
* Tragegurt

**<5-Seite>**

04 TABELLE VON INHALT

Sicherheit und allgemein Informationen --- 05

Sender Teile --- 06

Kragen Empfänger Teile --- 07

Aufladen der Akkus --- 08

Drehen Sie Ihre E-Collar Ein / Aus --- 10

Die LCD-Anzeige Funktionen --- 11

Taste Funktionen --- 12

Ändern der Intensitätsstufe der Stimulation --- 17

Sperren / Entsperren der Stimulationsintensität Stufe --- 20

Anzeige Licht --- 21

Verlorene Transmitter-Modus --- 22

Testen Ihre E-Collar --- 23

Rezeption --- 24

Ersetzung die Kontakt Punkte --- 25

richtig Fitting die Kragen --- 26

Garantie --- 27

Zubehör --- 28

**<6-Seite>**

05 / SICHERHEIT UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

* Die Bildung 302TS Halsband mit allen nationalen und erfüllt
Internationale Standards und Leitlinien für die menschliche Belastung durch elektromagnetische Funkfrequenzenergie .

- Fast alle elektronischen Geräte sind anfällig für elektromagnetische Störungen (EMI), wenn nicht ausreichend abgeschirmt oder ausgelegt, ohne Vorsichtsmaßnahmen, um EMI.

- 302TS E-Halsband-Sender von E-Halsband hergestellt
Technologies, Inc. mit Artikel 15 der FCC-Vorschriften und
Betrieb gemäß Teil 95 der FCC-Bestimmungen.

**- WICHTIGER HINWEIS**

- Um elektromagnetische Störungen und / oder Kompatibilitätskonflikte zu vermeiden, schalten Sie Ihren Sender und Empfänger Kragen in allen Einrichtungen aus, Hinweisschilder, dies zu tun. Verwenden Sie niemals Ihr Gerät in unmittelbarer Nähe eines Krankenhauses oder einer medizinischen Einrichtung oder geben Sie die Anlage ohne Ausschalten beider Geräte.

- Eine FCC-Lizenz ist nicht erforderlich, um 302TS E-Collar-Sender zu betreiben. , Machte jedoch eine Änderung oder Änderung an den Sender, einschließlich der mitgelieferten Antenne, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von E-Collar Technologies, Inc.
Ihre Berechtigung für den Betrieb entzogen.

**<7-Seite>**

06 / SENDER TEILE

*>> Siehe Seiten 12 bis 16 für die Funktionen*

/ Antenne

/ Stimulation Ebene wählen / Satz und sperren Knopf

/ Stimulation Taste (1D/Schwarz)

/ Stimulation Taste (2D/rot)

/ LCD Anzeige

/ Anzeige Licht(LED Fenster)

/ Modus Taste

/ Ein oder Aus magnetisch Punkt

/ vorübergehend / kontinuierlich Taste

/ Licht und Ein oder Aus Taste

/ Batterie Lade Behälter und Gummi Abdeckung

**<8-Seite>**

07 / HALSBAND EMPFÄNGER TEILE

/ Halsband Gurt

/ 5/8” Kontakt Punkte

/ Ein oder Aus magnetisch Punkt

/ Batterie Ebene Anzeige und Verfolgung Licht

/ DIESE D-CLIP IS NICHT TO BE GEBRAUCHT AS A TIE OUT.

/ Batterie Lade Behälter und Gummi Abdeckung

**<9-Seite>**

08 / LADE DIE BATTERIEN

Leuchtanzeige "Grün" im Normalbetrieb blinken.
Es flackert "Rot", wenn die Stimulation angewendet wird, und blinkt "Red" wird aufgeladen, wenn erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Batterie alle drei Monate neu kalibrieren, indem die Batterien vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Vermeiden Sie, dass die Batterien vollständig entladen, außer bei der Kalibrierung. Unter normalen Bedingungen ist es nicht die Batterien beschädigen, um sie aufzuladen, bevor sie vollständig entladen sind. Halten Sie Batterien von hoher Wärme zu allen Zeiten.

Langfristige Lagerung: Lagern Sie nicht vollständig geladen oder entladen, Lagerung bei ca. 50% der Ladung und an einem kühlen Ort, werden Wärme die Lebensdauer der Lithium-Polymer-Batterien senken.

Batterie Ladegerät und Splitter-Kabel

/ Lade Kabel

/ Splitter-Kabel

/ 5 Volt Ladegerät

/ Wand Ausgang

**<10-Seite>**

**09 / LADE DIE BATTERIEN**

/ Sender Batterie Lade Behälter und Gummi Abdeckung

/ Kragen Empfänger Batterie Lade Behälter und Gummi Abdeckung

- Die Kontrollleuchte leuchtet rot während des Ladezyklus schalten und grün, wenn es vollständig geladen ist.

- Der Ladestecker hat eine kleine Einbuchtung auf, dass es den Ladestecker in die richtige Position leitet.

- Besonderer Hinweis: Die Kontrollleuchte nicht nach den ersten paar Ladungen aufgrund der Natur der Li-Polymer-Akkus grün.

**<11-Seite>**

10 / DREHEN IHRE E-COLLAR Ein oder Aus

Empfängerhalsband Ein oder Aus MAGNETIC SWITCH

**- zu wiederum die Kragen Empfänger Ein oder Aus :**

Positionieren Sie den roten Punkt auf dem Sender in der Nähe der kleinen roten
dot Loch auf den Empfänger. Nach dem Einschalten des Gerätes, drücken Sie die Taste tippen Sensation, bevor Sie sie auf Ihren Hund versichern, der Kragen Empfänger eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

SENDER Ein oder Aus BUTTON

**-** **zu wiederum die Sender Ein oder Aus :**

Drücken Sie die Taste "L" Licht-Taste für mehr als 2 Sekunden.
Wenn "L" Licht-Taste weniger als 0,5 Sekunden gedrückt wird, wird es ein / aus schalten Tracking-Lichter der Empfängerhalsband.

**<12-Seite>**

11 / DIE LCD DISPLAY FEATURES

Drücken Sie auf die Stimulation Pegelregler oder drücken Sie eine beliebige Taste, um aufzuwachen das LCD-Display. Bitte beachten Sie, dass, wenn der Kragen-Empfänger eingeschaltet ist, drücken Sie die Tasten Stimulation und / oder die Erschließung Sensation Taste wird das Halsband auszulösen.

/ Zeigt die Stimulation Level: "0" bedeutet keine Stimulation und "HALLO" ist die höchste Stufe (100)

/ Gibt Stromstimulation Typ ist Impuls-oder Dauerstimulation. "M" und "C"-Icons wird umgeschaltet, wenn Momentary / Continuous-Taste gedrückt werden

* In 1D-Modus wird die 1D-Symbol zu blinken, die die Stimulation bereit ist, geändert werden. Wenn der 1D-Symbol ist solide, hat es in eine spezifische Stimulation Niveau wie auf dem LCD angezeigt gesperrt. Lassen Sie die Stimulation Sperre, indem Sie unten auf den Drehwahlgerät der 1D-Symbol zu blinken beginnt, jetzt können Sie die Stimulation auf eine neue Ebene zu ändern. Der neue gewählte Stufe kann durch Klicken auf den Drehknopf, bis die 1D-Symbol zu blinken aufhört gesperrt werden.
In 1D-Modus, wird die 2D-Symbol nicht angezeigt, es sei denn dog 2 Stimulation gesperrt werden

- In 2D-Modus wird das 2D-Symbol blinkt, wenn die Stimulation bereit ist, geändert werden. Wenn die 2D-Symbol ist solide, hat es in eine spezifische Stimulation Niveau wie auf dem LCD angezeigt gesperrt. Lassen Sie die Stimulation Sperre, indem Sie auf den Drehknopf, bis die 2D-Symbol zu blinken beginnt, jetzt können Sie die Stimulation auf eine neue Ebene zu ändern.
Der neue gewählte Stufe kann durch Klicken auf den Drehknopf, bis die 2D-Symbol zu blinken aufhört gesperrt werden.

- In Sensation Tapping-Modus zeigt das Display "T" wie im rechten Bild gezeigt und man kann die Stimulationsniveau nicht ändern.

**<13-Seite>**

12 / BUTTON FUNKTIONEN

**SENDER**

Der 302TS Sender ist mit fünf Steuertasten ausgestattet,
LCD-Anzeige, und eine einstellbare Regler.
Für Langstrecken-Einsatz halten Sie den Sender auf wie die Freiheitsstatue und niemals zulassen, dass die Antenne nichts zu berühren, wie es den Bereich zu verringern. Stromleitungen und Laub werden auch reduzieren die Reichweite.

/ Stimulation Taste (1D/Schwarz)

Stimulation Taste (2D/rot)

/ Modus Taste

/ vorübergehend / kontinuierlich Taste

/ Licht und Ein /Aus Taste

**<14-Seite>**

13 / BUTTON FUNKTIONEN

Zwei programmierbare Betriebsarten werden auf der Grundlage des Status der M / C-Taste vorgesehen, wenn Mode-Taste (M) ist in 1D-oder 2D-Zustand. Zwei Stimulation Tasten anders arbeiten.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modus(M) Taste** | **Stimulation (1D or 2D)** | **Tapping Sensation** |
| **M/C Taste** | **vorübergehend Modus** | **kontinuierlich Mode** | **N/A** |
| **Anzeige** | M | C | T |
| **S (1D/ schwarz)** | 1Hund vorübergehend | 1Hund kontinuierlich | 1Hund TS |
| **S(1D/ schwarz)+Mode** | 1Hund vorübergehend Booster | 1Hund kontinuierlich Booster | N/A |
| **S (2D/rot)** | 2Hund vorübergehend | 2Dog kontinuierlich | 2Hund TS |
| **S(2D/rot)+Mode** | 2Hund vorübergehend Booster | 2Dog kontinuierlich Booster | N/A |
| **L** | 1D Modus : 1Hund Licht2D Modus : 2Hund Licht | N/A |

**vorübergehend / kontinuierlich Taste "M/C"**

- Mode-Taste kann der Benutzer den Modus zu ändern, Radfahren zwischen 1D-Tapping-Modus auf Modus Sensation, Sensation Tapping-Modus, um 2D-Modus, 2D-Modus, um Tapping-Modus Sensation, Sensation und Tapping-Modus bis 1D-Modus wie in der Abbildung dargestellt.



**<15-Seite>**

**14 / BUTTON FUNKTIONEN**

- In 1D-Modus können Sie die Intensität von 1D durch Drehen des Wahl und Verriegelungs es zu ändern. (Siehe "Sperren / Entsperren der Stimulationsintensität LEVEL" für Details) Die Intensität von 2D wird dieselbe wie die von 1D, es sei denn es gesperrt ist.

- In Sensation Tapping-Modus können Sie nur eine Empfindung zu jedem Antippen Kragen Empfänger senden. Wir absichtlich machte es leicht, vom Anzapfen Gefühl der Stimulation mit einem Tastensteuerung hin und her wechseln.

- Im 2D-Modus können Sie die Intensität von 2D durch Drehen des Wahl und Verriegelungs es zu ändern. Die Intensität von 1D wird dieselbe wie die 2D sein, wenn es gesperrt ist.

**vorübergehend / kontinuierlich Taste “M/C”**

- M / C-Knopf auf der Rückseite des Senders kann der Benutzer zwischen Momentary Stimulation und Dauerimpuls wechseln.

- Wenn Dauerimpuls ausgewählt, wird mit Stimulation Tasten (1D oder 2D) wird Stimulation auf der Kragen-Empfänger für die Dauer der Taste gedrückt senden. Nach 10 Sekunden ist die Over-Funktion wird die Stimulation Stimulation zu beenden, bis die Taste losgelassen und erneut gedrückt wird.

**Stimulation Taste (1D/** **schwarz)**

- In 1D/2D Modus sendet Impuls-oder Dauerstimulation auf den Hund ein Halsband basierend auf dem Zustand des Momentary / Permanent Taste.

- Wenn Mode-Taste (M) gedrückt wird, während die Stimulation Button (1D) gedrückt wird, wird es zu senden Steigerung Stimulation.

**<16-Seite>**

**15 / BUTTON FUNKTIONEN**

- In Sensation Tapping-Modus Sendet ein Klopfen an der Sensation Dog 1 Halsband.

- Wenn der aktuelle Modus 2D-Modus, wird der Modus auf 1D-Modus durch Drücken der Mode (M) Taste 2 mal oder durch Stimulation Dog 1 geändert werden.

- In 1D-Modus können Sie in 2D-Modus, indem Sie 2D-Stimulation-Taste und umgekehrt zu springen.

**Stimulation Taste (2D/rot)**

- Sendet Moment-und Dauer Stimulation des Hundehalsband 2 basierend auf dem Zustand des Momentary / Permanent Taste.

 - Wenn Mode-Taste (M) gedrückt wird, während Stimulation Button (2D) gedrückt wird,
es wird verstärkt Stimulation senden.

- In Sensation Tapping-Modus sendet der 2D-Knopf ein Klopfen Gefühl für den Hund 2 Kragen-Empfänger.

- Wenn der aktuelle Modus 1D-Modus, wird der Modus in 2D-Modus durch Drücken der Mode (M) Taste 2 mal oder durch Stimulation Hund 2 geändert werden.

**Licht Taste(auf zurück) “L”**

- Bei Betätigung weniger als 0,5 Sekunden, wird es ein-oder ausschalten der hohen Intensität Nacht Tracking-Licht, das gut für die Suche nach Ihrem Hund nach dunkel ist.

\* In der 1D-Modus, wird es auf EIN / AUS-Dog 1 Halsband Licht.
\* Im 2D-Modus, wird es auf EIN / AUS-Hundehalsband 2-Licht.
\* In Sensation Tapping-Modus, Licht EIN / AUS-Funktion ist deaktiviert.
\* 1. Drücken wird das Halsband Licht blinkt machen.
\* 2. Drücken machen das Halsband Licht einzuschalten solide.
\* 3. Drücken machen das Halsband Licht auszuschalten.

-Wenn für mehr als 2 Sekunden gedrückt, wird es ein oder aus den Sender einschalten.
- Wenn die Taste gedrückt wird, wird "L" angezeigt.

**<17-Seite>**

**16 / BUTTON FUNKTIONEN**

**Wie Verstärkungspegel zu ändern**

-302TS-L bietet Steigerung der Stimulation Funktion für den Notfall.
- Standard-Verstärkungspegel ist 20, es kann einfach mit Hilfe der unten angegebenen Verfahren geändert werden.

\* Dog 1
1 . Ändern Sie den Modus auf Momentary -Modus . (Presse M / C -Taste, bis "M" angezeigt wird).
2 . Ändern Sie die Intensität auf "0"
3 . Drücken S ( 1D/ schwarz )-Taste für mehr als 5 Sekunden, die zu Booster Stufe Change Mode für Hunde 1 eingeben. Die Intensitätsstufe "0" beginnt zu blinken .
4 . Drehen Sie das Rad, um den erhöhten Pegel ändern. ( Die Palette der verfügbaren Ebenen aus
1 bis 60 ) Verwenden Sie 1 bis 20 für kleine Rassen und 20 bis 40 größere hartnäckiger Rassen.
5 . Drücken S ( 1D/ schwarz ) erneut, um die neue Ebene und Ausfahrt aus Booster Stufe Change Mode zu speichern.
6 . Wenn keine Taste gedrückt wird oder 20 Sekunden vergeht, wird Booster Stufe Änderungsmodus abgebrochen werden.
\* Hund 2
1 . Ändern Sie den Modus auf Momentary -Modus . (Presse M / C -Taste, bis "M " wird angezeigt)
2 . Ändern Sie die Intensität auf "0"
3 . Drücken S ( 2D/rot )-Taste für mehr als 5 Sekunden , und geben Sie in das Booster Stufe Change Mode für Hund 2 . Die Intensitätsstufe "0" beginnt zu blinken .
4 . Drehen Sie das Rad, um den erhöhten Pegel ändern. ( Das Spektrum der verfügbaren Level von 1 bis 60) Verwenden Sie 1 bis 20 für kleine Rassen und 20 bis 40 größere hartnäckiger Rassen.
5 . Drücken S ( 2D/rot ) erneut, um neue Ebene und Ausfahrt aus Booster Stufe Change Mode zu speichern.
6 . Wenn keine Taste gedrückt wird oder 20 Sekunden vergeht, wird Booster Stufe Änderungsmodus abgebrochen werden.

**<18 Seite>**

**17 / ÄNDERN DIE STÄRKE LEVEL DER STIMULATION**

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Reizpegel und umgekehrt, Drehen gegen den Uhrzeigersinn senkt die Reizpegel.

Es wird dringend empfohlen, dass die Benutzer Praktiken wechselnden Ebenen und Modi, bevor Sie das Halsband auf den Hund.

Einstellen der richtigen Reizpegel für Ihren Hund ist sehr wichtig.
Um Ihre "Konditionierung" Reizpegel eingestellt, legte den Kragen Empfänger
(siehe Seite 26 für die ordnungsgemäße Montage-Technik) auf Ihren Hund.
Lassen Sie ihn / sie an den Kragen Empfänger für ein paar Stunden zu gewöhnen.

Während Sie Ihren Hund, drehen Sie die Ebene "0" und drücken Sie die Taste Stimulation (1D/2D). Drehen Sie die Stimulation mit einer Geschwindigkeit von ca. 2-3 Stufen pro Sekunde.
Wenn Ihr Hund wahrnimmt zunächst die Anregung, in der Regel zwischen 15 und 40, die Taste loslassen. Das ist Ihr "Konditionierung" Reizpegel. Möglicherweise müssen Sie die "Konditionierung" zu erhöhen ein paar Stufen, um Ihren Hund zu reagieren, zu bekommen, sind einige Hunde mehr stur und brauchen mehr Stimulation. Die "korrigierende" Ebene ist in der Regel 10 bis 30 Stufen höher als der "Konditionierung" Ebene.

**<19-Seite>**

18 / ÄNDERN DIE STÄRKE LEVEL DER STIMULATION

**NUTZUNG DER E-HALSBAND IN UND DAUER MOMENTARY MODI**

Zum Beispiel, wenn Sie Ihren Hund zu Ihnen und Ferse kommen wollen, können Sie die Taste gedrückt halten, bis Ihr Hund kommt und Heels oder Springen ein Problem ist, können Sie die Taste gedrückt halten, jederzeit ihre Vorderpfoten sind aus dem Boden. Ihr Hund wird lernen, dass er / sie die Stimulation steuert.

Einstellung der "Korrektur" Reizpegel ist ein wenig schwierig, aufgrund der großen Unterschiede in Temperament und Stimulation Toleranz unter den vielen Hunderassen. Im Durchschnitt ist es in der Regel von 20 bis 40 Stufen höher als der "Auswertung" Ebene.
Diese höhere Ebene wird nur im "Momentary"-Modus nicht verwendet werden, um über-stimulieren Ihren Hund werden.

**<20-Seite>**

19 / ÄNDERN DIE STÄRKE LEVEL DER STIMULATION

**WICHTIG TRAINING TIPPS**

E-Halsbänder sollten verwendet werden, um Befehle zu verstärken Ihren Hund schon weiß werden. Es ist kein Ersatz für die grundlegende Leine Gehorsam Ausbildung, sondern ein Werkzeug, damit Sie besser zu Ihrem Hund zu kommunizieren.
Die besten Ergebnisse erzielen, verwenden Sie die geringste Menge an Stimulation erforderlich, um die Einhaltung von Ihrem Hund zu bekommen. Eine ruhige und konsequente Ansatz bei der Ausbildung immer zu besseren Langzeitergebnisse. Es ist höchst
empfohlen, dass aggressive Hunde zu einem professionellen Trainer für die Bewertung vor E-Kragen Gebrauch genommen werden.

Es gibt viele verschiedene E-Kragen Ausbildung Techniken, die von einer Vielzahl von professionellen Trainern empfohlen. Wir glauben, dass Sie, der Besitzer des Hundes, kann am besten bestimmen die erfolgreichste Technik für Ihren Hund. YouTube hat viele Videos zeigen diese unterschiedlichen Techniken, die von einfach nach "e-Collar-Training" oder "Remote-Hundetraining Techniken".

Viel Glück mit dem Training!

**\* VORSICHT** : Stellen Sie den 302TS E-Collar-Empfänger auf einen Menschen.

**\* WARNUNG** : E-Collar Technologies, Inc. ist nicht für den Missbrauch des 302TS E-Halsband und Verlust und Schäden als Folge von einem Hundebiss verantwortlich. Aggressive Hunde sollten von einem professionellen Trainer, bevor E-Kragen Nutzung bewertet werden.

**<21-Seite>**

20 / LOCK/UNLOCK DIE STIMULATION STÄRKE EBENE

**Wie Lock/Unlock die Stimulation Ebene**

Diese Funktion ist nützlich bei der Kontrolle zwei Hunde gleichzeitig und Sie verschiedene Stimulationsstufen für jeden Hund haben wollen.

In 1D-Modus können Sie sehen, die 1D-Symbol wird auf dem LCD-Display blinkt.
Stellen Sie die gewünschte Impulsstärke und dann drücken Sie auf die Oberseite des Wahl Stimulation, bis Sie "1D"-Symbol nicht mehr blinken sehen.

Wenn der Reizpegel ändert sich nicht, wenn Sie den Knopf drehen Stimulation, haben Sie erfolgreich die Stimulation Niveau Dog 1 gesperrt.

Ändern Sie den Modus auf 2D-Modus durch zweimaliges Drücken der Mode-Taste und wiederholen Sie den vorherigen Schritt. Die "2D"-Symbol Licht auf den unteren Teil der LCD-Anzeige blinkt nicht mehr. wenn Sie den Reizpegel Hund 2 erfolgreich abgeschlossen haben.

Um die Stimulation Level freizuschalten drücken Sie einfach den Knopf erneut Stimulation
und es wird die Impulsstärke des von der Modus-Taste ausgewählt Hund entsperren.

**<22-Seite>**

21 / INDIATOR LICHT

**SENDER INDICATOR LICHT**

Batterieladezustand wird durch die blinkende Licht, das von "grünen" (betriebsbereit) auf "amber" (muss bald kostenpflichtig) und dann auf "rot" bedeutet (Lade sofort). Wenn eine der Funktionstasten gedrückt werden, die Anzeigelampe "rot" schalten, um die Aktivierung zu bedeuten.

**HALSBAND EMPFÄNGER INDICATOR LICHT**

Batterieladezustand wird durch die blinkende Licht, das von "grünen" (betriebsbereit) auf "amber" (muss bald kostenpflichtig) und dann auf "rot" bedeutet (Lade sofort). Wenn eine der Funktionstasten des Senders gedrückt wird, leuchtet die Anzeige auf der Kragen-Empfänger "rot" anzeigt, flackert ein Steuersignal erfolgreich empfangen wurde.

**<23-Seite>**

22 / LOST SENDER MODE

Ihre E-302TS Halsband-Sender kann der Benutzer auf einem 6-Stunden-Timer aktivieren. Nach 6 Stunden der Sender beginnt zu piepen bietet die Möglichkeit, den Sender im hohen Gras zu finden.

Verlorene Sender-Modus wird durch Drücken ersten Licht-Taste und dann gleichzeitig die Taste Stimulation Button (1D), wenn das Niveau ist Null aktiviert. Drei kurze Signaltöne zur Bestätigung der Aktivierung des Locator-Timer.

Verlorene Sendermodus wird nach dem Drücken von Licht-Taste und dann gleichzeitig die Taste Stimulation Booster-Knopf (2D), wenn das Niveau ist Null gedreht. Zwei kurze Signaltöne zur Bestätigung der Timer ausgeschaltet wurde.

/ Stimulation Taste (1D/schwarz)

/ Stimulation schwarz (2D/rot)

/ / Licht und Ein/Aus Taste

Schalten Sie den Sender verloren Piepser durch einfaches Drehen Sie den Sender aus und wieder ein.

**<24-Seite>**

**23 / PRÜFUNG IHRE E-COLLAR**

Halten Sie das Licht auf den Kontaktstellen wie in der obigen Abbildung dargestellt. Mit beiden Geräten auf und grüne Lichter blinken, drücken Sie die Tasten Stimulation bei Dauermodus, während Sie die Stimulation auf und ab, sollte der Test Licht erhellen, wie Sie in der Stimulation höher zu gehen. Der Kragen Empfänger Licht flackert rot, während der Stimulation auf. Nächstes ändern Sie den Modus auf Sensation Tapping-Modus und drücken Sie die 1D-Stimulation, um das Klopfen Sensation Funktion auf dem Halsband für Hund 1 testen und wiederholen Sie für Hund 2.
Ihre E-302TS-Kragen ist einsatzbereit.

**<25-Seite>**

**24 / EMPFANG**

Um die maximale Reichweite zu erhalten, halten Sie den Sender wie die Fackel auf die Statue of Liberty. Halten Sie die Antenne vom Körper weg oder Finger zu allen Zeiten, berühren die Antenne die Reichweite erheblich reduzieren.

[lange Angebot] [Medium Angebot] [kurz Angebot]

**<26-Seite>**

25 / AUSTAUSCH DIE KONTAKT PUNKTE

Die Standard-5/8 "Kontaktstellen für die meisten Hunde verwendet.
Dicker Pelz Rassen benötigen die längere 3/4 "Kontaktstellen.
Ersetzen Sie die 5/8 "Kontaktstellen nach den Anweisungen unten mit der beiliegenden Kontaktpunkt-Werkzeug.

1. Lösen Sie die beiden Kontaktstellen durch Drehen der Kontaktstelle gegen den Uhrzeigersinn mit Hilfe der Kontaktpunkt-Werkzeug.

2. Installieren Sie die 3/4 "Kontaktpunkte auf die Schraube und ziehen Sie die Kontaktstellen durch Drehen mit dem Kontaktpunkt-Werkzeug im Uhrzeigersinn.

\* Für kurzhaarige Rassen wie Boxer, Dackel, Pitbulls, etc, kontaktieren Sie bitte Kundenservice und erhalten Sie die Mikro-Sonde Kontaktstellen.

**<27-Seite>**

26 / RICHTIG FITTING DIE HALSBAND

Das Halsband sollte so eingestellt werden, damit die "Kontaktstellen", um den direkten Kontakt mit der Haut haben.
Sie sollten in der Lage, ein paar Finger zwischen dem Halsband und Ihren Hund passen.
Zu eng birgt die Gefahr von Hautreizungen und Beschwerden.
Zu locker und die Kontaktpunkte nicht in der Lage, die Stimulation zuverlässig zu verwalten und können Hautreizungen durch Reibung verursachen.
Kurzhaarrassen müssen die Mikrosonden als Zubehör, Kontakt mit dem Kundendienst angeboten. Die optimale Position für das Halsband ist auf beiden Seiten der Luftröhre des Hundes.

**WICHTIGER HINWEIS**

Um das Auftreten von Hautirritationen verhindern das Empfängerhalsband sollte nie mehr als 12 Stunden pro Tag getragen werden.
Sollte Ihr Hund Erfahrungen von Hautreizungen über die Exposition zu den Kontaktstellen entfernen Sie den Kragen Empfänger-Einheit sofort und verwenden Sie Ihre E-Kragen, bis alle Hautreizungen sind völlig geheilt.
Antibiotische Salbe wird in den Heilungsprozess zu unterstützen. Einige Hunderassen haben sehr dichtes Fell, die spezielle Kontaktstellen erfordert, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder besuchen www.ecollar.com für weitere Informationen.

**<28-Seite>**

**27 / GARANTIE**

**Um sich für die Limited Lifetime Warranty registrieren :**

Um Ihr Produkt zu registrieren 302TS Sie bitte auf unsere Website einloggen
www.ecollar.com, klicken Sie auf den Garantie Link und füllen Sie die erforderlichen Informationen. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer, rufen Sie bitte unsere gebührenfreie Nummer 1-855-326-5527 und von einem unserer Kundendienstmitarbeiter wird für Sie Ihr Produkt registrieren. Für den Fall, das Produkt ist nicht ordnungsgemäß registriert Kaufbeleg erforderlich, um Garantieleistungen zu erhalten. Produktrücksendungen ohne ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Kaufs wird vorbehaltlich eines Ihrer Einheiten geschätzt Seriennummer Garantiestartdatum. Missbrauch, unsachgemäße Wartung, sind verlorene Einheiten durch diese Garantie nicht abgedeckt.

**Limited Lifetime Garantie :**

Ihre begrenzte Lebenszeit-Garantie beginnt mit dem Datum der ursprünglichen Kauf. Für die ersten zwei Jahre Ersatzteile und Arbeitszeit sind 100% abgedeckt. Nachdem die 2 Jahre Austauschgarantie abgelaufen ist die Limited Lifetime Warranty das Material abdecken, um Ihre E-Kragensystem nicht einschließlich Zubehör und Antennen reparieren. Die Arbeits-und Versandkosten sind nicht enthalten und liegen in der Verantwortung des Kunden. Arbeitskosten werden basierend auf dem Ausmaß der durchgeführten Arbeiten berechnet. Die Limited Lifetime Warranty wird 5 Jahre ab dem Datum des Modells wird durch E-Collar Technologies eingestellt verfallen, Inc. Jeder Versuch, durch den Benutzer zu reparieren oder öffnen Sie die E-collar einschließlich Batteriewechsel erlischt die Garantie.

**<29-Seite>**

**28 / ZUBEHÖR**

/ Micro-Sonden Kontaktstellen

/ Dickes Haar-Kontaktstellen

/ Auto-Ladegerät

/ Gürtel-Clip

**<30-Seite>**

**KONTAKT INFORMATIONEN**

**E-Collar Technologies, Inc.**

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738

Toll-Free 1-855-326-5527

Toll-Free Fax 1-855-226-5527

www.ecollar.com

sales@ecollar.com

customerservice@ecollar.com

ⓒ0130923 E-Collar Technologies, Inc. All rights reserved.

**<31~33-Seite>**

**MEMO**

**< 34-Seite back Abdeckung >**

**E-Collar Technologies, Inc.**

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738-1887

1-855-326-5527 (Toll Free)

1-855-226-5527 (Toll Free Fax)

sales@ecollar.com

[**www.ecollar.com**](http://www.ecollar.com)

*Patente angemeldet*

*@2013 E-Collar Technologies, Inc.*

**Danke für die Unterstützung amerikanischer Arbeiter**