< anteriore copertura >

**Manuale Utente**

**BarkLess BL-100**

**BENVENUTO**
Grazie per aver acquistato il barkless BL-100 E-Collar.
Prodotti Technologies E-collare sono progettati e prodotti in conformità con i metodi e gli standard di qualità rigorosi. Le tariffe sono soggette a test ambientali rigorosi, tra cui alte e basse temperature, umidità, urti, polvere, vibrazioni e prove di caduta. Montiamo tutti i nostri prodotti negli Stati Uniti e siamo sicuri che sarete molto soddisfatti con E-Collare attrezzature Technologies.

Grazie ancora per aver scelto Technologies E-collare e buona fortuna con la tua formazione e hanno un grande giorno.

**CARATTERISTICHE**
- Incorpora ritardo tra stimolazione routine.
Funzione DISINSERITA e 5 il livello di stimolazione modi.
-LED si illuminano per indicare livelli di batteria.
-Impiega due ore di ricarica veloce Li-Po Battery.
-Adattabile ai vari cani di taglia.
-Vibration Sensor Technology è attivato da Barking Dog Only.
-Completamente impermeabile e resistente agli urti.
-Impiega antibatterico Plastica e grado Medical punti di contatto per proteggere la pelle del cane da irritazione.

**COMPONENTI**
Unità Collare / BL-100 con collare cinghia
/ Polimeri di litio ricarica Adaptor
/ Manuale di istruzioni
/ Stainless Steel Punti di contatto

**INDICE**
-Per iniziare -------------------------------- 03
-Ricarica della Unità Collar ---------------- 03
-Power On / OFF --------------------------- 04
-Mode Select Dial -------------------------- 04
-Test Modalità ------------------------------ 05
-Test della BL-100 in modalità Test -------- 05
-Modifica della modalità -------------------- 06
-Come selezionare la modalità corretta ---- 07
-Indicatore luminoso ------------------------ 08
-Il corretto montaggio del collare ---------- 08
-Punti di contatto --------------------------- 09
-Garanzia e riparazione --------------------- 10

**OPERAZIONI PRELIMINARI**
/ Questo Buckle NON PER TIE OUT
/ Bark Sensor
/ Indicatore luminoso
/ On / Off & Mode Select Dial
/ Punti di contatto
/ Ricarica della batteria Presa & copertura di gomma
/ Collar Strap
/ Superficie ruvida per il test

**CARICA DELLA UNITA 'COLLARE**
/ Charge Adaptor (5V 1000mA)
/ 100 ~ 240 Volt Charger

1. Aprire la copertura in gomma sull'unità colletto e collegare l'adattatore di carica.
2. Collegare l'adattatore di carica ad una presa elettrica domestica standard.
3. Luce di indicatore LED sarà rosso fisso durante la carica e rimane verde dopo che l'unità è completamente carica.

**POWER ON / OFF**
Per attivare la BL-100, ruotare il selettore su una qualsiasi posizione diversa da OFF.
Per disattivare la BL-100, ruotare il selettore in posizione OFF, come mostrato in figura.
/ Decremento
/ Aumento

**MODE SELEZIONA DIAL**
La modalità di selezione ghiera di BL-100 è utilizzato per accendere On / Off e selezionare la modalità o livello di stimolazione.
Ruotando in senso orario aumenta il livello di stimolazione da 1 a 4, modalità 5 è la caratteristica modalità automatica che imposta automaticamente il livello di stimolazione.

|  |  |
| --- | --- |
| **modo** | **descrizione** |
| **OFF** | Potenza spento |
| **T** | Modalità di test |
| **B** | Buzzer / Tone Solo modalità |
| **1** | Livello 1 Stimolazione |
| **2** | Livello 2 Stimolazione |
| **3** | Livello 3 Stimolazione |
| **4** | Livello 4 Stimolazione |
| **5** | Auto Mode |

**TEST MODE**
1. Ruotare il modo di selezione manopola per "T". Il LED sarà acceso per 1 secondo e lampeggia successivamente. Dopo un po ', la BL-100 entrerà in una modalità di sospensione e il LED si spegne.
2. Se il sensore rileva alcun segnale, tono e livello 1 stimolazione verranno attivati ​​con LED rosso.
3. LED lampeggerà di nuovo dopo la stimolazione viene emesso. Il colore del LED indica il livello di carica residua della batteria.
4. In modalità test, l'uscita verrà attivata quando il sensore rileva il segnale.

**PROVA DELLA BL-100 in modalità TEST**
Provare la BL-100 da graffiare la superficie ruvida sotto Bark sensore con la moneta, come mostrato in figura. Se il LED è acceso e si sente il suono di tono, significa BL-100 funziona correttamente.

**MODIFICA DEL MODO**
**Tone Modalità solo**
1 . Ruotare il modo di selezione manopola per "B" .
2 . Quando il cane abbaia , il BL -100 emette solo un tono .
**Modalità di Livello 1**
1 . Ruotare il modo di selezione del selettore su " 1 " .
2 . Quando il cane abbaia , il BL -100 emette un tono di istruzione e un livello 1 di stimolo correttivo .
**Modalità livello 2**
1 . Ruotare il modo di selezione manopola per "2" .
2 . Quando il cane abbaia , il BL -100 emette un tono di istruzione e un livello 2 di stimolo correttivo .
**Modalità livello 3**
1 . Ruotare il modo di selezione manopola per "3" .
2 . Quando il cane abbaia , il BL -100 emette un tono di formazione e stimolo correttivo livello 3 .
**Modalità livello 4**
1 . Ruotare il modo di selezione manopola per " 4" .
2 . Quando il cane abbaia , il BL -100 emette un tono di formazione e stimolo correttivo livello 4 .
**Auto Mode**
1 . Ruotare il modo di selezione del selettore su " 5 "
2 . Auto Mode è grande per i proprietari che vogliono avere il livello di stimolazione regolato automaticamente . Non tutti i cani rispondono alla modalità automatica , si prega di assicurarsi che il cane risponda in modo appropriato prima di lasciarlo solo .
3 . Quando il cane abbaia , BL -100 emette un tono di istruzione e un livello 1 di stimolo correttivo .
4 . Se il cane abbaia di nuovo entro 10 minuti in questo stato , il tono di istruzione e il livello 1 di stimolo verrà emesso nuovamente .
5 . Se il cane abbaia di nuovo entro 10 minuti , BL -100 cambierà il livello di stimolazione ed emettono un tono di formazione seguito da un livello 2 di stimolo .
6 . Ogni livello di stimolazione viene ripetutamente emesso due volte al livello e questo processo viene ripetuto fino a livello di stimolazione raggiunge al livello 5 .
7 . Se il cane non abbaia durante qualsiasi incremento dieci minuti , il livello di stimolazione risale al livello 1 e il processo si ripete .

**COME SCEGLIERE IL MODO CORRETTO**
Più bassa è la stimolazione, meglio è. Iniziare sempre con il livello 1 e di aumentare il livello dovrebbe il vostro cane non rispondere in modo appropriato.
Il vostro cane non deve vocalizzare quando somministrato lo stimolo correttivo.
Egli può girare la testa, come se un'ape lui era animata.
Aumentare di un livello alla volta per evitare sopra stimolazione.
La modalità automatica è un'opzione dovrebbe desiderare un approccio più veloce.

**INDICATORE LUCE**
Quando è attivata, la luce indicatore sarà acceso per 1 secondo e sfarfallio successivamente. Se non vi è alcun suono corteccia per un po ', la BL-100 andrà in modalità sleep e il LED è spento anche.
Prima che la BL-100 entra nella modalità sleep, il LED lampeggia in base al livello di carica della batteria. Livello di carica della batteria è significata dalla luce passando da "verde" (pronto per l'uso) per "amber" (necessario caricare a breve) e poi a "rosso" (carica subito).

**CORRETTO MONTAGGIO DEL COLLARE**
Il collare dovrebbe essere regolata per permettere ai "punti di contatto" per avere un contatto diretto con la pelle. Dovreste essere in grado di montare un paio di dita tra la cinghia del collare e il vostro cane. Troppo stretto pone il rischio di irritazione e disagio della pelle. Punti troppo sciolti e il contatto non sarà in grado di amministrare la stimolazione affidabile.
La posizione ottimale per il ricevente del collare è su entrambi i lati della trachea del cane.

**PUNTI DI CONTATTO**
Per proteggere la pelle del vostro cane i punti di contatto sono in acciaio inox.
La selezione della lunghezza corretta dei punti di contatto deve entrare in contatto diretto con la pelle del cane.

**IMPORTANTE :** Quando BL -100 è acceso , si prega di non toccare i due punti di contatto , allo stesso tempo . È possibile ottenere stimolato .

**Avviso Importante :** Per evitare il verificarsi di irritazioni della pelle Collare barkless non dovrebbe mai essere indossato per più di 12 ore al giorno . Se il vostro cane esperienza irritazioni cutanee da sovraesposizione ai punti di contatto rimuovere immediatamente l'unità ricevente del collare e smettere di usare il tuo indirizzo e - collare fino a quando tutte le irritazioni della pelle sono completamente guariti. Pomata antibiotica sarà di aiuto nel processo di guarigione .
Alcune razze di cani hanno pelliccia molto spessa che richiede punti di contatto speciali , si prega di contattare il servizio clienti o www.ecollar.com per ulteriori informazioni sui nostri punti di contatto capelli spessi .

- Barkless BL -100 è stato progettato solo per i cani . Non testare la BL -100 sugli esseri umani o altri animali .
-Dog dovrebbe essere sani durante l'allenamento .

**IMPORTANTE :** 1.When giocare con il vostro cane togliere sempre l'unità collare .
2 . Non lasciare mai l'apparecchio collare sul cane più di 12 ore al giorno . Collari Dummy possono essere acquistati per 24 ore di utilizzo .

**GARANZIA E RIPARAZIONE**
**Per Registrati alla garanzia a vita limitata**
Per registrare il BL - 100 prodotto , si prega di accedere al nostro sito Web all'indirizzo www.ecollar.com , clicca sul link di registrazione della garanzia nella scheda " Prodotti " e compila le informazioni richieste . Si prega di registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto . Se non si ha accesso a un computer , si prega di chiamare il nostro numero verde di 1-855-326-5527 e uno dei nostri rappresentanti del servizio clienti sarà registrare il prodotto per voi .
Prova nel caso in cui il prodotto non è registrato correttamente dell'acquisto sarà necessario per ottenere lavori in garanzia . La restituzione dei prodotti senza una corretta registrazione e la prova di acquisto saranno oggetto di una data di inizio della garanzia stimato dalle tue unità il numero di serie . L'uso improprio , manutenzione impropria ,
le unità perse non sono coperti da questa garanzia .

**Un anno di garanzia**
Tutte le parti e la manodopera sono coperti al 100 % comprese le batterie ricaricabili per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale .
La garanzia non copre il prodotto masticato o danneggiato da un uso improprio o negligenza . Il garante ha la possibilità di riparare o sostituire il prodotto difettoso durante il periodo di garanzia di un anno . Se avete bisogno di un servizio per il vostro prodotto, vi preghiamo di contattarci telefonicamente al 1-855-326-5527 o via e - mail all'indirizzo sales @ ecollar per discutere la procedura per la restituzione del prodotto difettoso . La vostra soddisfazione è la nostra unica preoccupazione .

E-Collar Technologies, Inc.

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738-1887

1-855-326-5527 (Toll Free)

1-855-226-5527 (Toll Free Fax)

sales@ecollar.com

[www.ecollar.com](http://www.ecollar.com)

*@2013 E-Collar Technologies, Inc.*

**Grazie per il sostegno dei lavoratori americani**